	[bookmark: _GoBack]КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ



	Пояснительная записка

	[bookmark: Пояснительная_записка]1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 34:01:030005
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ от 20.06.2023 №23-3453-Д/1035

	3. Дата подготовки карты-плана территории 13 ноября 2024 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

	
	основной государственный регистрационный номер:  1023405761543

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  3401002201

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  —

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский Землемер», 400078, Волгоград, пр-кт. им В.И.Ленина, 98

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Никитин Сергей Александрович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 063-989-308 14

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 11  24 июня 2016 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"

	Контактный телефон: 60-24-40

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 400078, Волгоград, пр-кт. им В.И.Ленина, 98, vntkachenko@34.kadastr.ru



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	01.07.2024
	КУВИ-001/2024-172332077
	Кадастровый план территории
	—



	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. Пояснительная записка
Карта план подготовлен в рамках ранее выполненного контракта с целью исправления реестровой ошибки (ошибок), допущенных при выполнении комплексных кадастровых работах и (или) при подготовке карты-плана территории в соответствии с таким контрактом от 20.06.2023 №23-3453-Д/1035, и новый контракт на выполнение комплексных кадастровых работ в этом кадастровом квартале не заключался.
При анализе сведений ЕГРН кадастрового квартала 34:01:030005 выявлено 15 земельных участков, местоположение границ которых необходимо уточнить, в местоположении границ 2-х земельных участков необходимо исправить реестровые ошибки, 11 объектов капитального строительства, местоположение границ которых необходимо уточнить, в местоположении границ 5 объектов капитального строительства необходимо исправить реестровые ошибки.



	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений



	[bookmark: Сведения_о_пунктах_сети_и_средствах_изм]1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
13 ноября 2024 г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)
	Мамаев Курган Южн., Пирамида
	МСК-34, зона 1
	487100,42
	2188697,96
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	2 
	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)
	Лебяжье озеро, Пирамида
	МСК-34, зона 1
	489535,89
	2199452,61
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	3 
	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)
	Зиновьев бугор, Пирамида
	МСК-34, зона 1
	475570,52
	2192971,18
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	4 
	Астрономо-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса
	Ямы, Пирамида
	МСК-34, зона 1
	475570,52
	2192971,18
	сохранился
	сохранился
	сохранился



	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки



	1
	2
	3
	4

	1 
	Спутниковый приёмник PrinCe i50
	Серия СИ № 036743
	№ С-ВЮМ/17-08-2022/179424617


	Сведения об уточняемых земельных участках



	[bookmark: Сведения_об_уточняемых_земельных_участка]1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:3 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	50
	—
	—
	663366,95
	1227269,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	49
	—
	—
	663375,71
	1227322,94
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н78У
	—
	—
	663377,07
	1227328,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н79У
	—
	—
	663350,30
	1227335,50
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н80У
	—
	—
	663322,53
	1227344,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н81У
	—
	—
	663312,72
	1227316,88
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н82У
	—
	—
	663319,71
	1227312,72
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н83У
	—
	—
	663313,06
	1227291,77
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н84У
	—
	—
	663325,53
	1227280,29
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н85У
	—
	—
	663324,86
	1227274,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н86У
	—
	—
	663316,05
	1227257,35
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	53
	—
	—
	663328,59
	1227249,47
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	52
	—
	—
	663335,71
	1227270,78
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	51
	—
	—
	663339,55
	1227282,31
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	50
	—
	—
	663366,95
	1227269,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:3 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	50
	49
	54,65
	—
	согласовано

	49
	н78У
	5,90
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	27,63
	—
	согласовано

	н79У
	н80У
	29,24
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	29,44
	—
	согласовано

	н81У
	н82У
	8,13
	—
	согласовано

	н82У
	н83У
	21,98
	—
	согласовано

	н83У
	н84У
	16,95
	—
	согласовано

	н84У
	н85У
	5,69
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	19,41
	—
	согласовано

	н86У
	53
	14,81
	—
	согласовано

	53
	52
	22,47
	—
	согласовано

	52
	51
	12,15
	—
	согласовано

	51
	50
	30,46
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:3 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом № 31

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3670±24 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 24 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4703 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1033

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:137 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:3 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:4 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н14У
	—
	—
	663698,47
	1227288,59
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	663728,32
	1227300,56
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н12У
	—
	—
	663736,51
	1227303,76
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н11У
	—
	—
	663751,96
	1227310,18
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н10У
	—
	—
	663764,66
	1227318,82
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	—
	—
	663759,23
	1227326,01
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н16У
	—
	—
	663756,00
	1227332,05
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н17У
	—
	—
	663729,62
	1227364,13
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н18У
	—
	—
	663675,98
	1227324,26
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	663698,47
	1227288,59
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:4 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н14У
	н13У
	32,16
	—
	согласовано

	н13У
	н12У
	8,79
	—
	согласовано

	н12У
	н11У
	16,73
	—
	согласовано

	н11У
	н10У
	15,36
	—
	согласовано

	н10У
	18
	9,01
	—
	согласовано

	18
	н16У
	6,85
	—
	согласовано

	н16У
	н17У
	41,53
	—
	согласовано

	н17У
	н18У
	66,83
	—
	согласовано

	н18У
	н14У
	42,17
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:4 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, х. Гущинский, д. 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3563±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3561 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	2

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилья.

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:152 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:4 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:16 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н105У
	—
	—
	663862,61
	1227031,58
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	64
	—
	—
	663868,71
	1227042,16
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	63
	—
	—
	663865,59
	1227044,87
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	62
	—
	—
	663857,06
	1227053,89
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	61
	—
	—
	663854,10
	1227056,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н106У
	—
	—
	663851,05
	1227054,70
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н107У
	—
	—
	663845,89
	1227058,60
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н108У
	—
	—
	663855,12
	1227072,32
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н109У
	—
	—
	663845,48
	1227079,31
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н110У
	—
	—
	663838,83
	1227082,71
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н111У
	—
	—
	663835,59
	1227084,13
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н112У
	—
	—
	663831,43
	1227086,62
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	60
	—
	—
	663817,89
	1227095,23
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	—
	—
	663815,21
	1227092,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н98У
	—
	—
	663805,01
	1227075,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н113У
	—
	—
	663807,90
	1227073,32
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н114У
	—
	—
	663812,89
	1227066,83
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н115У
	—
	—
	663819,54
	1227054,36
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н116У
	—
	—
	663827,02
	1227042,39
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н117У
	—
	—
	663838,33
	1227033,33
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н118У
	—
	—
	663839,08
	1227033,99
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н119У
	—
	—
	663843,57
	1227030,42
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н120У
	—
	—
	663848,56
	1227037,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н105У
	—
	—
	663862,61
	1227031,58
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:16 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н105У
	64
	12,21
	—
	согласовано

	64
	63
	4,13
	—
	согласовано

	63
	62
	12,41
	—
	согласовано

	62
	61
	4,07
	—
	согласовано

	61
	н106У
	3,64
	—
	согласовано

	н106У
	н107У
	6,47
	—
	согласовано

	н107У
	н108У
	16,54
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	11,91
	—
	согласовано

	н109У
	н110У
	7,47
	—
	согласовано

	н110У
	н111У
	3,54
	—
	согласовано

	н111У
	н112У
	4,85
	—
	согласовано

	н112У
	60
	16,05
	—
	согласовано

	60
	59
	3,97
	—
	согласовано

	59
	н98У
	20,08
	—
	согласовано

	н98У
	н113У
	3,34
	—
	согласовано

	н113У
	н114У
	8,19
	—
	согласовано

	н114У
	н115У
	14,13
	—
	согласовано

	н115У
	н116У
	14,11
	—
	согласовано

	н116У
	н117У
	14,49
	—
	согласовано

	н117У
	н118У
	1,00
	—
	согласовано

	н118У
	н119У
	5,74
	—
	согласовано

	н119У
	н120У
	8,86
	—
	согласовано

	н120У
	н105У
	15,34
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:16 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, № 57

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2000±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3310 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1310

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:157 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:16 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:18 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н129У
	—
	—
	664032,33
	1226971,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н130У
	—
	—
	664050,13
	1226992,17
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н122У
	—
	—
	664036,02
	1227023,80
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н123У
	—
	—
	664028,84
	1227043,14
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н124У
	—
	—
	664005,60
	1227031,75
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	67
	—
	—
	664004,38
	1227037,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	66
	—
	—
	663983,59
	1227081,31
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	65
	—
	—
	663941,74
	1227039,13
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н125У
	—
	—
	663955,22
	1227028,95
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н126У
	—
	—
	663965,36
	1227019,43
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н127У
	—
	—
	663966,61
	1227021,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н128У
	—
	—
	663990,94
	1227000,87
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н121У
	—
	—
	664016,36
	1226981,84
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н129У
	—
	—
	664032,33
	1226971,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:18 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н129У
	н130У
	27,14
	—
	согласовано

	н130У
	н122У
	34,63
	—
	согласовано

	н122У
	н123У
	20,63
	—
	согласовано

	н123У
	н124У
	25,88
	—
	согласовано

	н124У
	67
	5,68
	—
	согласовано

	67
	66
	48,67
	—
	согласовано

	66
	65
	59,42
	—
	согласовано

	65
	н125У
	16,89
	—
	согласовано

	н125У
	н126У
	13,91
	—
	согласовано

	н126У
	н127У
	2,25
	—
	согласовано

	н127У
	н128У
	31,77
	—
	согласовано

	н128У
	н121У
	31,75
	—
	согласовано

	н121У
	н129У
	18,93
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:18 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом 53

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4932±25 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 25 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	5000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-68

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:113 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:18 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:36 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н131У
	—
	—
	663793,27
	1227019,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н132У
	—
	—
	663799,75
	1227027,39
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	68
	—
	—
	663807,58
	1227038,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	75
	—
	—
	663770,73
	1227067,60
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	74
	—
	—
	663763,10
	1227071,86
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	73
	—
	—
	663751,45
	1227074,08
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	72
	—
	—
	663749,31
	1227062,84
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	71
	—
	—
	663744,55
	1227064,72
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	70
	—
	—
	663732,16
	1227068,42
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	69
	—
	—
	663726,99
	1227071,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н94У
	—
	—
	663716,20
	1227050,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н93У
	—
	—
	663736,98
	1227039,69
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н92У
	—
	—
	663751,45
	1227036,03
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н91У
	—
	—
	663759,10
	1227035,53
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н90У
	—
	—
	663764,25
	1227039,19
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н89У
	—
	—
	663778,55
	1227013,92
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н131У
	—
	—
	663793,27
	1227019,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:36 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н131У
	н132У
	10,03
	—
	согласовано

	н132У
	68
	13,43
	—
	согласовано

	68
	75
	47,08
	—
	согласовано

	75
	74
	8,74
	—
	согласовано

	74
	73
	11,86
	—
	согласовано

	73
	72
	11,44
	—
	согласовано

	72
	71
	5,12
	—
	согласовано

	71
	70
	12,93
	—
	согласовано

	70
	69
	5,99
	—
	согласовано

	69
	н94У
	23,31
	—
	согласовано

	н94У
	н93У
	23,56
	—
	согласовано

	н93У
	н92У
	14,93
	—
	согласовано

	н92У
	н91У
	7,67
	—
	согласовано

	н91У
	н90У
	6,32
	—
	согласовано

	н90У
	н89У
	29,04
	—
	согласовано

	н89У
	н131У
	15,83
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:36 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, д. 75

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2638±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3930 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1292

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилья

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:404 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:36 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:48 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	45
	—
	—
	663688,83
	1227453,22
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	44
	—
	—
	663710,23
	1227467,31
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н66У
	—
	—
	663681,88
	1227504,17
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н67У
	—
	—
	663662,08
	1227492,17
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н68У
	—
	—
	663678,48
	1227467,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	45
	—
	—
	663688,83
	1227453,22
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:48 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	45
	44
	25,62
	—
	согласовано

	44
	н66У
	46,50
	—
	согласовано

	н66У
	н67У
	23,15
	—
	согласовано

	н67У
	н68У
	29,96
	—
	согласовано

	н68У
	45
	17,31
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:48 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом 18

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1156±25 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 25 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	5120 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-3964

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:139 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:48 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:55 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н58У
	—
	—
	663675,28
	1227522,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н59У
	—
	—
	663681,51
	1227534,57
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н60У
	—
	—
	663677,23
	1227537,12
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н61У
	—
	—
	663676,40
	1227541,58
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н62У
	—
	—
	663679,90
	1227547,46
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	663674,02
	1227553,28
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н49У
	—
	—
	663668,14
	1227549,54
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н48У
	—
	—
	663657,09
	1227556,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н47У
	—
	—
	663649,48
	1227551,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н46У
	—
	—
	663647,46
	1227538,84
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н45У
	—
	—
	663644,85
	1227533,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н22У
	—
	—
	663636,94
	1227527,50
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н63У
	—
	—
	663640,21
	1227523,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н64У
	—
	—
	663650,14
	1227516,62
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н65У
	—
	—
	663666,95
	1227510,80
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н58У
	—
	—
	663675,28
	1227522,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:55 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н58У
	н59У
	13,63
	—
	согласовано

	н59У
	н60У
	4,98
	—
	согласовано

	н60У
	н61У
	4,54
	—
	согласовано

	н61У
	н62У
	6,84
	—
	согласовано

	н62У
	н50У
	8,27
	—
	согласовано

	н50У
	н49У
	6,97
	—
	согласовано

	н49У
	н48У
	13,22
	—
	согласовано

	н48У
	н47У
	9,17
	—
	согласовано

	н47У
	н46У
	13,00
	—
	согласовано

	н46У
	н45У
	5,68
	—
	согласовано

	н45У
	н22У
	10,11
	—
	согласовано

	н22У
	н63У
	5,07
	—
	согласовано

	н63У
	н64У
	12,16
	—
	согласовано

	н64У
	н65У
	17,79
	—
	согласовано

	н65У
	н58У
	14,32
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:55 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом 20 а

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1228±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2790 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1562

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:55 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:60 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	—
	—
	663746,66
	1227188,19
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	27
	—
	—
	663764,69
	1227207,84
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	—
	—
	663746,43
	1227224,67
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н19У
	—
	—
	663727,94
	1227238,16
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н20У
	—
	—
	663699,30
	1227201,20
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н21У
	—
	—
	663737,93
	1227177,91
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	28
	—
	—
	663746,66
	1227188,19
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:60 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	28
	27
	26,67
	—
	согласовано

	27
	26
	24,83
	—
	согласовано

	26
	н19У
	22,89
	—
	согласовано

	н19У
	н20У
	46,76
	—
	согласовано

	н20У
	н21У
	45,11
	—
	согласовано

	н21У
	28
	13,49
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:60 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом № 44

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2028±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1974 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	54

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:000000:1200 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:60 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:65 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н22У
	—
	—
	663636,94
	1227527,50
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н45У
	—
	—
	663644,85
	1227533,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н46У
	—
	—
	663647,46
	1227538,84
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н47У
	—
	—
	663649,48
	1227551,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н48У
	—
	—
	663657,09
	1227556,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н49У
	—
	—
	663668,14
	1227549,54
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н50У
	—
	—
	663674,02
	1227553,28
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н51У
	—
	—
	663675,66
	1227554,86
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н52У
	—
	—
	663671,50
	1227557,71
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н53У
	—
	—
	663672,80
	1227561,99
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н54У
	—
	—
	663670,07
	1227563,89
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н55У
	—
	—
	663664,25
	1227564,60
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н56У
	—
	—
	663655,69
	1227569,47
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н28У
	—
	—
	663653,91
	1227574,23
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н27У
	—
	—
	663645,95
	1227567,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	663641,07
	1227561,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н25У
	—
	—
	663644,70
	1227558,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н24У
	—
	—
	663645,17
	1227550,49
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	663644,10
	1227546,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н44У
	—
	—
	663639,17
	1227541,40
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	663630,97
	1227530,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н22У
	—
	—
	663636,94
	1227527,50
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:65 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н22У
	н45У
	10,11
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	5,68
	—
	согласовано

	н46У
	н47У
	13,00
	—
	согласовано

	н47У
	н48У
	9,17
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	13,22
	—
	согласовано

	н49У
	н50У
	6,97
	—
	согласовано

	н50У
	н51У
	2,28
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	5,04
	—
	согласовано

	н52У
	н53У
	4,47
	—
	согласовано

	н53У
	н54У
	3,33
	—
	согласовано

	н54У
	н55У
	5,86
	—
	согласовано

	н55У
	н56У
	9,85
	—
	согласовано

	н56У
	н28У
	5,08
	—
	согласовано

	н28У
	н27У
	10,69
	—
	согласовано

	н27У
	н26У
	7,33
	—
	согласовано

	н26У
	н25У
	4,60
	—
	согласовано

	н25У
	н24У
	8,33
	—
	согласовано

	н24У
	н23У
	3,83
	—
	согласовано

	н23У
	н44У
	7,32
	—
	согласовано

	н44У
	н43У
	13,53
	—
	согласовано

	н43У
	н22У
	6,75
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:65 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, 20 б

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	608±16 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 16 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1970 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1362

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:164 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:65 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:67 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н133У
	—
	—
	663728,42
	1227104,97
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н134У
	—
	—
	663730,38
	1227108,95
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н135У
	—
	—
	663732,28
	1227107,88
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н136У
	—
	—
	663735,73
	1227115,73
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	80
	—
	—
	663739,96
	1227127,58
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	86
	—
	—
	663728,39
	1227134,47
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	85
	—
	—
	663727,81
	1227133,32
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	84
	—
	—
	663722,73
	1227136,36
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	83
	—
	—
	663723,05
	1227137,67
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	82
	—
	—
	663719,61
	1227139,23
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	81
	—
	—
	663721,82
	1227145,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	76
	—
	—
	663719,34
	1227147,11
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	79
	—
	—
	663714,22
	1227141,27
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	78
	—
	—
	663705,96
	1227148,07
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	77
	—
	—
	663703,92
	1227145,70
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н137У
	—
	—
	663698,47
	1227137,18
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н138У
	—
	—
	663701,80
	1227135,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н139У
	—
	—
	663697,40
	1227125,59
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н140У
	—
	—
	663700,20
	1227124,40
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н141У
	—
	—
	663696,57
	1227115,61
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н142У
	—
	—
	663701,26
	1227113,17
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н143У
	—
	—
	663705,96
	1227112,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н144У
	—
	—
	663714,40
	1227110,26
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н133У
	—
	—
	663728,42
	1227104,97
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:67 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н133У
	н134У
	4,44
	—
	согласовано

	н134У
	н135У
	2,18
	—
	согласовано

	н135У
	н136У
	8,57
	—
	согласовано

	н136У
	80
	12,58
	—
	согласовано

	80
	86
	13,47
	—
	согласовано

	86
	85
	1,29
	—
	согласовано

	85
	84
	5,92
	—
	согласовано

	84
	83
	1,35
	—
	согласовано

	83
	82
	3,78
	—
	согласовано

	82
	81
	6,46
	—
	согласовано

	81
	76
	3,07
	—
	согласовано

	76
	79
	7,77
	—
	согласовано

	79
	78
	10,70
	—
	согласовано

	78
	77
	3,13
	—
	согласовано

	77
	н137У
	10,11
	—
	согласовано

	н137У
	н138У
	3,93
	—
	согласовано

	н138У
	н139У
	10,48
	—
	согласовано

	н139У
	н140У
	3,04
	—
	согласовано

	н140У
	н141У
	9,51
	—
	согласовано

	н141У
	н142У
	5,29
	—
	согласовано

	н142У
	н143У
	4,73
	—
	согласовано

	н143У
	н144У
	8,77
	—
	согласовано

	н144У
	н133У
	14,98
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:67 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, 78

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1136±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3650 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-2514

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:147 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:67 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:75 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	—
	—
	663735,85
	1226841,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н57У
	—
	—
	663758,78
	1226886,76
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	43
	—
	—
	663745,13
	1226898,23
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	42
	—
	—
	663732,74
	1226874,76
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	41
	—
	—
	663728,47
	1226876,90
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	40
	—
	—
	663702,05
	1226898,39
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	39
	—
	—
	663693,02
	1226882,48
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	38
	—
	—
	663685,22
	1226874,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	37
	—
	—
	663685,72
	1226874,11
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	36
	—
	—
	663701,72
	1226865,82
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	35
	—
	—
	663709,68
	1226858,35
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	34
	—
	—
	663708,28
	1226856,71
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	33
	—
	—
	663712,71
	1226854,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	32
	—
	—
	663716,16
	1226857,28
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	31
	—
	—
	663720,18
	1226853,43
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	30
	—
	—
	663725,84
	1226848,75
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	29
	—
	—
	663735,85
	1226841,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:75 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	29
	н57У
	50,78
	—
	согласовано

	н57У
	43
	17,83
	—
	согласовано

	43
	42
	26,54
	—
	согласовано

	42
	41
	4,78
	—
	согласовано

	41
	40
	34,06
	—
	согласовано

	40
	39
	18,29
	—
	согласовано

	39
	38
	11,03
	—
	согласовано

	38
	37
	0,76
	—
	согласовано

	37
	36
	18,02
	—
	согласовано

	36
	35
	10,92
	—
	согласовано

	35
	34
	2,16
	—
	согласовано

	34
	33
	5,19
	—
	согласовано

	33
	32
	4,76
	—
	согласовано

	32
	31
	5,57
	—
	согласовано

	31
	30
	7,34
	—
	согласовано

	30
	29
	12,39
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:75 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, 65

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1963±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2660 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-697

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:148 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:75 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:78 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н23У
	—
	—
	663644,10
	1227546,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н24У
	—
	—
	663645,17
	1227550,49
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н25У
	—
	—
	663644,70
	1227558,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н26У
	—
	—
	663641,07
	1227561,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н27У
	—
	—
	663645,95
	1227567,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н28У
	—
	—
	663653,91
	1227574,23
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н29У
	—
	—
	663649,93
	1227580,53
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н30У
	—
	—
	663644,34
	1227585,52
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н31У
	—
	—
	663622,60
	1227598,71
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н32У
	—
	—
	663613,80
	1227587,54
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н33У
	—
	—
	663610,71
	1227589,20
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н34У
	—
	—
	663606,20
	1227584,57
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н35У
	—
	—
	663600,14
	1227591,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н36У
	—
	—
	663598,95
	1227590,39
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н37У
	—
	—
	663596,09
	1227592,53
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н38У
	—
	—
	663587,90
	1227584,80
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н39У
	—
	—
	663595,74
	1227570,43
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н40У
	—
	—
	663600,14
	1227566,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н41У
	—
	—
	663598,35
	1227564,13
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н42У
	—
	—
	663608,82
	1227552,57
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н43У
	—
	—
	663630,97
	1227530,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н44У
	—
	—
	663639,17
	1227541,40
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н23У
	—
	—
	663644,10
	1227546,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:78 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н23У
	н24У
	3,83
	—
	согласовано

	н24У
	н25У
	8,33
	—
	согласовано

	н25У
	н26У
	4,60
	—
	согласовано

	н26У
	н27У
	7,33
	—
	согласовано

	н27У
	н28У
	10,69
	—
	согласовано

	н28У
	н29У
	7,45
	—
	согласовано

	н29У
	н30У
	7,49
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	25,43
	—
	согласовано

	н31У
	н32У
	14,22
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	3,51
	—
	согласовано

	н33У
	н34У
	6,46
	—
	согласовано

	н34У
	н35У
	8,91
	—
	согласовано

	н35У
	н36У
	1,39
	—
	согласовано

	н36У
	н37У
	3,57
	—
	согласовано

	н37У
	н38У
	11,26
	—
	согласовано

	н38У
	н39У
	16,37
	—
	согласовано

	н39У
	н40У
	5,74
	—
	согласовано

	н40У
	н41У
	3,16
	—
	согласовано

	н41У
	н42У
	15,60
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	31,17
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	13,53
	—
	согласовано

	н44У
	н23У
	7,32
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:78 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2364±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-836

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:112 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:78 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:91 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н69У
	—
	—
	663556,76
	1227272,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	48
	—
	—
	663569,45
	1227284,42
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	47
	—
	—
	663573,49
	1227289,15
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	46
	—
	—
	663537,10
	1227331,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н70У
	—
	—
	663534,42
	1227334,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н71У
	—
	—
	663522,54
	1227330,49
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н72У
	—
	—
	663505,90
	1227321,70
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н73У
	—
	—
	663490,09
	1227308,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н74У
	—
	—
	663493,90
	1227305,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н75У
	—
	—
	663503,40
	1227301,02
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н76У
	—
	—
	663512,42
	1227296,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н77У
	—
	—
	663511,91
	1227295,12
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н69У
	—
	—
	663556,76
	1227272,74
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:91 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н69У
	48
	17,25
	—
	согласовано

	48
	47
	6,22
	—
	согласовано

	47
	46
	56,06
	—
	согласовано

	46
	н70У
	3,67
	—
	согласовано

	н70У
	н71У
	12,48
	—
	согласовано

	н71У
	н72У
	18,82
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	20,51
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	5,06
	—
	согласовано

	н74У
	н75У
	10,42
	—
	согласовано

	н75У
	н76У
	10,27
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	1,10
	—
	согласовано

	н77У
	н69У
	50,12
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:91 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, № 36

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2529±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2880 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-351

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:167 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:91 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:106 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	—
	—
	663754,77
	1227010,05
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н88У
	—
	—
	663767,33
	1227011,55
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н89У
	—
	—
	663778,55
	1227013,92
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н90У
	—
	—
	663764,25
	1227039,19
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н91У
	—
	—
	663759,10
	1227035,53
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н92У
	—
	—
	663751,45
	1227036,03
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н93У
	—
	—
	663736,98
	1227039,69
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н94У
	—
	—
	663716,20
	1227050,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н95У
	—
	—
	663701,48
	1227020,86
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н96У
	—
	—
	663720,60
	1227012,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н97У
	—
	—
	663728,25
	1227010,47
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н87У
	—
	—
	663754,77
	1227010,05
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:106 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н88У
	12,65
	—
	согласовано

	н88У
	н89У
	11,47
	—
	согласовано

	н89У
	н90У
	29,04
	—
	согласовано

	н90У
	н91У
	6,32
	—
	согласовано

	н91У
	н92У
	7,67
	—
	согласовано

	н92У
	н93У
	14,93
	—
	согласовано

	н93У
	н94У
	23,56
	—
	согласовано

	н94У
	н95У
	33,35
	—
	согласовано

	н95У
	н96У
	20,95
	—
	согласовано

	н96У
	н97У
	7,87
	—
	согласовано

	н97У
	н87У
	26,52
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:106 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл.Волгоградская , р-н Алексеевский,  х. Гущинский, № 74

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1907±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2860 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-953

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:141 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:106 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:107 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н98У
	—
	—
	663805,01
	1227075,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	59
	—
	—
	663815,21
	1227092,30
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	58
	—
	—
	663785,17
	1227114,45
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	57
	—
	—
	663781,73
	1227119,46
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	56
	—
	—
	663774,59
	1227126,51
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	55
	—
	—
	663762,69
	1227134,96
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	54
	—
	—
	663762,03
	1227135,29
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н99У
	—
	—
	663757,51
	1227128,52
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н100У
	—
	—
	663753,97
	1227130,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н101У
	—
	—
	663750,32
	1227123,10
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н102У
	—
	—
	663744,61
	1227112,14
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н103У
	—
	—
	663743,88
	1227110,72
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н104У
	—
	—
	663753,22
	1227106,35
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н98У
	—
	—
	663805,01
	1227075,00
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:107 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н98У
	59
	20,08
	—
	согласовано

	59
	58
	37,32
	—
	согласовано

	58
	57
	6,08
	—
	согласовано

	57
	56
	10,03
	—
	согласовано

	56
	55
	14,59
	—
	согласовано

	55
	54
	0,74
	—
	согласовано

	54
	н99У
	8,14
	—
	согласовано

	н99У
	н100У
	3,88
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	7,89
	—
	согласовано

	н101У
	н102У
	12,36
	—
	согласовано

	н102У
	н103У
	1,60
	—
	согласовано

	н103У
	н104У
	10,31
	—
	согласовано

	н104У
	н98У
	60,54
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:107 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, х. Гущинский, двлд. 79

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	двлд. 79

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1737±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2380 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-643

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:118 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:107 :

	1.
	—



	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
 в сведениях о местоположении их границ



	[bookmark: Утч_ЗУ_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:82



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	—
	—
	663777,64
	1227269,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	24
	663744,97
	1227234,34
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	13
	663781,43
	1227275,64
	663781,43
	1227275,64
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	14
	663791,60
	1227291,81
	663791,60
	1227291,81
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	15
	663778,77
	1227307,06
	663778,77
	1227307,06
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	16
	663775,42
	1227305,67
	663775,42
	1227305,67
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	17
	663772,07
	1227309,02
	663772,07
	1227309,02
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н10У
	—
	—
	663764,66
	1227318,82
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н11У
	—
	—
	663751,96
	1227310,18
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н12У
	—
	—
	663736,51
	1227303,76
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н13У
	—
	—
	663728,32
	1227300,56
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н14У
	—
	—
	663698,47
	1227288,59
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	18
	663759,23
	1227326,01
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	19
	663746,70
	1227315,45
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	20
	663736,26
	1227305,53
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	21
	663724,06
	1227307,54
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	22
	663685,47
	1227283,38
	663685,47
	1227283,38
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н15У
	—
	—
	663693,57
	1227269,80
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	23
	663713,06
	1227256,51
	663713,06
	1227256,51
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	26
	—
	—
	663746,43
	1227224,67
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	25
	—
	—
	663777,64
	1227269,68
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	25
	13
	7,06
	—
	согласовано

	13
	14
	19,10
	—
	—

	14
	15
	19,93
	—
	—

	15
	16
	3,63
	—
	—

	16
	17
	4,74
	—
	—

	17
	н10У
	12,29
	—
	согласовано

	н10У
	н11У
	15,36
	—
	согласовано

	н11У
	н12У
	16,73
	—
	согласовано

	н12У
	н13У
	8,79
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	32,16
	—
	согласовано

	н14У
	22
	14,01
	—
	согласовано

	22
	н15У
	15,81
	—
	согласовано

	н15У
	23
	23,59
	—
	согласовано

	23
	26
	46,12
	—
	согласовано

	26
	25
	54,77
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:82

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, № 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4915±25 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 25 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4915 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:82 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:104



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	—
	—
	663774,36
	1226896,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н2У
	—
	—
	663789,02
	1226930,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н3У
	—
	—
	663794,63
	1226944,05
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н4У
	—
	—
	663801,19
	1226957,06
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н5У
	—
	—
	663802,12
	1226958,76
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	8
	—
	—
	663807,74
	1226974,79
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	12
	—
	—
	663795,10
	1226979,22
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	11
	—
	—
	663791,90
	1226979,80
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	10
	—
	—
	663778,85
	1226982,67
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	9
	—
	—
	663768,60
	1226953,46
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н6У
	—
	—
	663777,63
	1226949,04
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н7У
	—
	—
	663758,60
	1226907,08
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н8У
	—
	—
	663756,42
	1226902,72
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	1
	663917,30
	1226894,54
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	2
	663928,30
	1226910,85
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	3
	663863,20
	1226960,65
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	4
	663858,60
	1226957,54
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	5
	663846,90
	1226936,64
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	6
	663870,60
	1226917,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	7
	663877,70
	1226926,14
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—

	н1У
	—
	—
	663774,36
	1226896,63
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:104

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	37,17
	—
	согласовано

	н2У
	н3У
	14,40
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	14,57
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	1,94
	—
	согласовано

	н5У
	8
	16,99
	—
	согласовано

	8
	12
	13,39
	—
	согласовано

	12
	11
	3,25
	—
	согласовано

	11
	10
	13,36
	—
	согласовано

	10
	9
	30,96
	—
	согласовано

	9
	н6У
	10,05
	—
	согласовано

	н6У
	н7У
	46,07
	—
	согласовано

	н7У
	н8У
	4,87
	—
	согласовано

	н8У
	н1У
	18,95
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:030005:104

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Гущинский, дом 62

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1901±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1910 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:030005:108 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:030005:104 :

	1.
	—



	Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке



	[bookmark: Описание_местоположения_строения]1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1188



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н60О
	—
	—
	—
	663401,08
	1227482,28
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н61О
	—
	—
	—
	663408,12
	1227487,18
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н62О
	—
	—
	—
	663403,76
	1227494,36
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н63О
	—
	—
	—
	663396,26
	1227489,46
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н60О
	—
	—
	—
	663401,08
	1227482,28
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1188

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, х. Гущинский, двлд. 26

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	двлд. 26

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1188 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1200



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н36О
	—
	—
	—
	663728,12
	1227188,78
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н37О
	—
	—
	—
	663733,05
	1227195,73
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н38О
	—
	—
	—
	663725,92
	1227200,84
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н39О
	—
	—
	—
	663720,69
	1227193,48
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н36О
	—
	—
	—
	663728,12
	1227188,78
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1200

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:60 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1200 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:108



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	663794,17
	1226952,94
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н2О
	—
	—
	—
	663798,07
	1226961,99
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н3О
	—
	—
	—
	663789,49
	1226965,89
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н4О
	—
	—
	—
	663785,43
	1226956,37
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н1О
	—
	—
	—
	663794,17
	1226952,94
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:108

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:104 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, х. Гущинский, д. 62

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:108 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:113



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	—
	—
	—
	663957,17
	1227038,27
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н6О
	—
	—
	—
	663950,46
	1227044,66
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н7О
	—
	—
	—
	663944,92
	1227039,20
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н8О
	—
	—
	—
	663951,11
	1227033,01
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н5О
	—
	—
	—
	663957,17
	1227038,27
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:18 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, х. Гущинский, д. 53

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:113 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:118



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н10О
	—
	—
	—
	663760,24
	1227115,13
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н11О
	—
	—
	—
	663765,00
	1227122,85
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н12О
	—
	—
	—
	663757,35
	1227128,15
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	1
	—
	—
	—
	663753,14
	1227121,54
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н13О
	—
	—
	—
	663752,52
	1227120,20
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н10О
	—
	—
	—
	663760,24
	1227115,13
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:118

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:107 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, х. Гущинский, д. 79

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:118 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:139



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н32О
	—
	—
	—
	663679,67
	1227483,97
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н33О
	—
	—
	—
	663674,91
	1227492,77
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н34О
	—
	—
	—
	663667,19
	1227487,77
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н35О
	—
	—
	—
	663672,30
	1227479,69
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н32О
	—
	—
	—
	663679,67
	1227483,97
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:48 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Гущинский, дом №18

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:139 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:141



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н28О
	—
	—
	—
	663732,66
	1227013,54
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н29О
	—
	—
	—
	663733,24
	1227020,86
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н30О
	—
	—
	—
	663726,09
	1227021,27
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н31О
	—
	—
	—
	663725,43
	1227014,12
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н28О
	—
	—
	—
	663732,66
	1227013,54
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:106 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Гущинский, дом №74

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:141 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:143



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н14О
	—
	—
	—
	663684,01
	1226961,74
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н15О
	—
	—
	—
	663687,06
	1226967,75
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н16О
	—
	—
	—
	663680,58
	1226971,80
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н17О
	—
	—
	—
	663678,40
	1226967,36
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н18О
	—
	—
	—
	663680,74
	1226966,19
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н19О
	—
	—
	—
	663679,88
	1226964,08
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н14О
	—
	—
	—
	663684,01
	1226961,74
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:27 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Гущинский, дом №68

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:143 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:151



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н20О
	—
	—
	—
	663821,13
	1227279,40
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н21О
	—
	—
	—
	663828,78
	1227285,05
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н22О
	—
	—
	—
	663822,96
	1227294,53
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н23О
	—
	—
	—
	663815,23
	1227288,46
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н20О
	—
	—
	—
	663821,13
	1227279,40
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:151

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:15 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Гущинский, дом №10

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:151 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:158



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н64О
	—
	—
	—
	664033,22
	1227082,50
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н65О
	—
	—
	—
	664037,30
	1227086,29
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н66О
	—
	—
	—
	664031,65
	1227092,40
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н67О
	—
	—
	—
	664027,70
	1227088,52
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н64О
	—
	—
	—
	664033,22
	1227082,50
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:158

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:58 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, х. Гущинский, д. 1

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:158 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:167



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н24О
	—
	—
	—
	663523,07
	1227296,09
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н25О
	—
	—
	—
	663526,39
	1227302,41
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н26О
	—
	—
	—
	663518,24
	1227306,73
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н27О
	—
	—
	—
	663515,25
	1227300,41
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н24О
	—
	—
	—
	663523,07
	1227296,09
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:167

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005:91 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:030005 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, х. Гущинский, дом №36

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:167 :

	1.
	—



	Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения



	[bookmark: Строения_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:030005:110

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н44О
	—
	—
	—
	663626,60
	1227248,80
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н45О
	—
	—
	—
	663630,78
	1227255,48
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н46О
	—
	—
	—
	663623,01
	1227261,21
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н47О
	—
	—
	—
	663618,23
	1227254,49
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	6
	663630,39
	1227259,63
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	7
	663636,88
	1227268,29
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	8
	663628,95
	1227275,14
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	9
	663622,10
	1227264,68
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н44О
	—
	—
	—
	663626,60
	1227248,80
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:110

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:110

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:030005:112

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н40О
	—
	—
	—
	663616,54
	1227547,39
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н41О
	—
	—
	—
	663622,23
	1227553,16
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н42О
	—
	—
	—
	663614,04
	1227561,66
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н43О
	—
	—
	—
	663608,35
	1227555,66
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	2
	663626,45
	1227562,67
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	3
	663617,76
	1227570,91
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	4
	663612,67
	1227566,12
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	5
	663621,36
	1227557,58
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н40О
	—
	—
	—
	663616,54
	1227547,39
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:112

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:112

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:030005:116

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н48О
	—
	—
	—
	663379,35
	1227429,56
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н49О
	—
	—
	—
	663384,98
	1227433,14
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н50О
	—
	—
	—
	663380,30
	1227441,07
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н51О
	—
	—
	—
	663374,71
	1227437,78
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	10
	663379,55
	1227437,26
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	11
	663386,67
	1227441,47
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	12
	663383,44
	1227449,56
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	13
	663375,67
	1227445,03
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н48О
	—
	—
	—
	663379,35
	1227429,56
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:116

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:116

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:030005:122

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н52О
	—
	—
	—
	663437,00
	1227336,63
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н53О
	—
	—
	—
	663439,94
	1227342,66
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н54О
	—
	—
	—
	663431,67
	1227347,19
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н55О
	—
	—
	—
	663428,48
	1227341,26
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	14
	663441,52
	1227342,70
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	15
	663445,84
	1227351,72
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	16
	663436,47
	1227357,31
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	17
	663431,60
	1227348,47
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н52О
	—
	—
	—
	663437,00
	1227336,63
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:122

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:122

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:030005:150

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н56О
	—
	—
	—
	663567,64
	1227235,53
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н57О
	—
	—
	—
	663570,94
	1227244,77
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н58О
	—
	—
	—
	663563,67
	1227247,67
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н59О
	—
	—
	—
	663560,44
	1227238,55
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	18
	663567,61
	1227239,65
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	19
	663570,04
	1227246,61
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	20
	663562,76
	1227249,53
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	21
	663560,49
	1227242,57
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м

	н56О
	—
	—
	—
	663567,64
	1227235,53
	—
	Геодезический метод
	Mt = (Mt1 + Mt2) / 2 = (0,1 + 0,1) / 2 = 0,1 м



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:150

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:030005:150

	1. —











	Схема границ земельных участков



	[bookmark: Чертеж_земельных_участков]Основной лист
[image: PkzoThemeRendered05559525] 

	Масштаб 1: 4306

	Условные обозначения:

	[image: Прямоугольник со сплошной зелёной линией 0,5 пунктов]
	– область выносного листа,

	[image: Зелёное число 12 пт]
	– номер выносного листа.

	Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.












	Выносной лист №1

	[image: PkzoThemeRendered05560790] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №2

	[image: PkzoThemeRendered05560585] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №3

	[image: PkzoThemeRendered05560372] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №4

	[image: PkzoThemeRendered05560163] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №5

	[image: PkzoThemeRendered05559951] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №6

	[image: PkzoThemeRendered05559742] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



	Условные обозначения:

	[image: Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов]
	– существующая часть границы земельного участка,

	[image: Сплошная красная линия 0,5 пунктов]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– характерная точка контура здания,


`





	Схема геодезических построений



	[image: PkzoThemeRendered05560926] 

	[bookmark: Схема_геодезических_построений]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.











	Условные обозначения:

	[image: существующая часть контура здания]
	– существующая часть границы земельного участка,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,
	
	

	– характерная точка контура здания,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный надземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	

	– пункт государственной геодезической сети,
	
	

	– пункт опорной межевой сети,

	

	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	
	

	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

	[image: черный квадрат заполненный]
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части
	
	[image: Черная окружность 3 мм]
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части








image1.png




image2.emf

image3.emf
23


image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.png




image14.png




image15.png




image16.png





image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png





image22.png





image23.png





image24.png





image25.jpeg




image26.jpeg




