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ВВЕДЕНИЕ

Схема  водоотведения на период до 2030 года Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

· Генерального плана Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, выполненного казенным предприятием Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»;

· Программы социально-экономического развития Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы;

и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем  водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Усть-Бузулукском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

·  магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем  водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем   водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы  водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, Усть-Бузулукское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Водный кодекс Российской Федерации.

· СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

· СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

· Постановление правительства РФ № 782 от 05 .09. 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

Цели схемы :

· обеспечение доступности  водоотведения с использованием  систем централизованного, холодного водоснабжения  и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· обеспечение  централизованной системой  водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-
снижение вредного воздействия на окружающую среду;

-развитие централизованных систем  вододоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.


Способ достижения цели:

· реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

· реконструкция централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и канализационными очистными сооружениями;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам  водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2025-2066 годы:

· реконструкция системы водоотведения (замена наиболее изношенных участков трубопровода). 

Второй этап строительства- 2026 - 2028 годы:

· реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

          Третий этап строительства -2028 - 2030 (расчетный срок):

· реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования реконструкции, строительству и модернизации объектов централизованных систем  водоотведения составляет 13 500 тыс. руб., в том числе:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам  водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы  водоотведения в 2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 13500 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
-  1250,0       тыс. рублей;

· внебюджетные источники
-  12250,0   тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов  водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Бузулукского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов   водоотведения.

6. Обеспечение сетями  водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем  водоотведения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общие сведения об Усть-Бузулукском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Усть-Бузулукского сельское поселение расположено в 12 км южнее станицы Алексеевской Алексеевского  муниципального района.

Граница Усть-Бузулукского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 31.12.2004 года  № 988-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района  и муниципальных образований в его составе».
Усть-Бузулукское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

· на севере — со Стеженским, Алексеевским и Ларинским сельскими поселениями

· на северо-востоке с Солонцовским сельским поселением
· на востоке и юге — с Аржановским сельским поселением
· на юго-западе — с Трёхложинским сельским поселением
· на западе — с Реченским сельским поселением
В соответствии с Законом Волгоградской области от 31.12.2004 года  № 988-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района  и муниципальных образований в его составе» в состав Усть-Бузулукского  сельского поселения входят следующие населенные пункты:

· станица Усть-Бузулукская, хутор Титовский, хутор Барминский.

Общая площадь территории Усть-Бузулукского сельского  поселения составляет 17 569,0 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила 2 707 человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: дорога регионального значения «Самойловка (Саратовская обл.) – Елань – Преображенская – Новоаннинская – Алексеевская – КругловкаШумилинская (Ростовская обл.)» (в границах Волгоградской  области); трасса федерального значения М-6.

Главными элементами природного каркаса Усть-Бузулукского сельского  поселения являются: реки Хопер, Бузулук. Питание рек в основном снеговое, реки замерзают во второй поло​вине ноября - начале декабря, вскрываются в конце марта – в начале апреля. Продолжительность ледостава 120-130 дней. Гидрографическая сеть на тер​ритории района представлена реками, озерами и старицами в их пойме и овражно-балочной сетью. 

Основу градообразующей базы Усть-Бузулукского сельского поселения составляют 2 основных производственных объекта:ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Усть-Бузулукское ЛПУМГ (ст.Усть-Бузулукская), ООО «Усть-Бузулукский мясоперерабатывающий завод» (ст. Усть-Бузулукская). 

Сельскохозяйственное производство представлено 5 предприятиями: РАО «Алексеевское» (ст. Усть-Бузулукская), ООО НПО «Семена» (ст. Усть-Бузулукская), ООО «Хопер-Агро» (х.Титовский), фермерские хозяйства Пономарева, Дьяконова (х.Барминский).

Основными направлениями деятельности хозяйств является выращивание сельскохозяйственных культур.

Вся территория Усть-Бузулукского сельского поселения  входит в теплый район засушли​вой зоны. Основной особенностью климата является его резкая континентальность, характеризующаяся отчетливо выраженными сезонами года, резкими сменами температур воздуха.

Зима в районе умеренно холодная, абсолютный минимум - 41 - 42. Лето жаркое, абсолютный максимум температуры достигает - +41. Средне​годовое количество осадков - 431 мм.  Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 32 до 60 м.

В Усть-Бузулукском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Усть-Бузулукского поселения составляет 68,16 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 4,38 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 7 жилых домов квартирного типа, расположенных в ст.Усть-Бузулукской. 

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Усть-Бузулукского сельского поселения. Жилищный фонд составляет 47,15 тыс.кв.м, из них 98% приходится на индивидуальный фонд и 9% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 2-х этажные жилые дома 70-х и 80-х годов постройки, имеющие менее 60 % физического износа, составляет 4,38 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в ст. Усть-Бузулукской.
Численность постоянно проживающего населения Усть-Бузулукского сельского поселения на расчетный срок до 2015 года составит 2,707 тыс. человек.
1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Усть-Бузулукском сельском поселении имеются бассейны канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

· 1 бассейн

Х. Титовский и х. Барминский - населенные пункты поселения не имеющие централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными. 

Бассейн канализования № 1.

 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и  сооружений на них

В систему водоотведения ст.Усть-Бузулукской поступают стоки от населения. 

Канализационными сетями охвачена территория 10%. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из металлических труб диаметром 100 - 159 мм и имеют удовлетворительное  состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 17,66 км. Канализационными сетями охвачено 10 % территории жилой застройки.

Сточные воды от ст.Усть-Бузулукской поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС) производительностью 50 м3/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром 100 мм на площадку канализационных очистных сооружений КОС-1. На КНС установлены насосы марки СМ 80-50-200. 

Основные проблемы очистных сооружений в ст.Усть-Бузулукской:

- недостаточно мощные компрессора;

-малый диаметр аэраторной трубы.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.
Характеристика существующих канализационных насосных станций

Таблица 9.

	Местоположение 

канализационной насосной станции
	Год строительства
	Мощность

фактич.

тыс. м3/сут
	Марка насоса
	Кол-во насосов,

(шт.)
	Размер станции, м
	Диаметр, мм

	
	
	
	
	
	В плане
	глубина
	подвод коллектора
	напор. тр-да

	Ул.Ленина
	1982
	0,05


	СМ 120- 80- 200/2
	2
	4,15 х 5,7
	3
	150
	50

	Ул.Ломоносова
	1982
	     0,05
	СМ 80- 50- 200/2
	1
	3,65 х 3,6
	2,60
	100
	50

	Ул.Ломоносова
	1982
	0,05
	СМ  80-50-200/2
	1
	3.35 х 3.45
	2,35
	100
	50


1.2   Анализ существующих проблем
  1.Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока  эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей  арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов 

составляет 62,4%, дворовых и уличных сетей 67,15% . Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей  хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

1.2. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы:

1.3. КНС № 1

2. В настоящее время Усть-Бузулукское сельское  поселение имеет низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 10 % территории жилой застройки.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений самотечного типа, расположенных в ст.Усть-Бузулукской , с заменой оборудования на более технологичное.

4. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходима реконструкция действующей КОС1 .
5.
К физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения привели длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод. 

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

2. ПРОГНОЗ  ОБЪЕМА  СТОЧНЫХ ВОД
Нормы водоотведения от населения согласно "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Усть-Бузулукского сельского  поселения представлены в таблице 10.

                 Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению 

Таблица 10.

	
	
	
	Водоотведение, м3/сут.
	

	№№

п.п.
	Наименование
	
	
	
	

	
	объектов водоотведения
	Современное состояние на 2024 год
	1 этап стр-ва – 2026 год
	2 этап стр-ва – 2028 год
	3 этап стр-ва -2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Население
	26,3
	27,0
	28,0
	29,0

	
	Объекты
	
	
	
	

	
	производственно-
	
	
	
	

	
	коммунального,
	
	
	
	

	2
	рекреационного, коммунально-

бытового и общественно-делового назначения
	4,4
	5,0
	6,0
	7,0

	
	Итого:
	30,7
	32,0
	34,0
	36,0

	3
	Неучтенные расходы
	3,1
	3,2
	3,4
	3,6



	
	Всего:
	33,8
	35,2
	37,4
	39,6


3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ.

3.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих очистных сооружений канализации. 

Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 159 мм составит 17,66 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Техническая".

 Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2025 - 2026 гг. - реконструкция системы водоотведения (замена части трубопровода) (ст.Усть-Бузулуская).

           II этап. 2026 - 2028 гг.- реконструкция КНС. 

          III этап. 2028 - 2030 гг. - реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-1 (замена компрессоров, замена труб).
3.2. Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления КОС.
3.2.1. В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловой узел  позволяет автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещении.
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы  соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри- денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. 

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются  ультрафиолетом. Модернизация действующего УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию отработанных ламп и повысить 

эффективность обеззараживания сточной воды. 

4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн  предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территорий  производить  переключение ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Всего необходимо инвестиций на 2025 - 2030 годы  для строительства системы водоотведения 13500 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

	Год
	Расходы по мероприятиям с учетом инфляции, тыс. руб.(без НДС)

	
	Водоотведение

	2025
	2250,0

	2026
	2250,0

	2027
	2250,0

	2028
	2250,0

	2029
	2250,0

	2030
	2250,0

	Итого

2025-2030гг
	13500,0

	Всего по проекту
	13500,0

	
	


6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного  водоотведения;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности  водоотведения для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Усть-Бузулукского сельского поселения в необходимых объемах.
Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2025- 2026 годы 
Бассейн канализования №1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

	
	
	
	
	
	2025            2026            2027            2028       20__

	1
	2
	3
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	Реконструкция системы водоотведения (замена наиболее изношенных участков трубопровода)
	км
	Повышение надежности системы.Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	0,5
	0,25
	0,25
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия

программы по развитию систем водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2-3 этап 2026-2030 года

Водоотведение

	1
	Реконструкция существующих КНС подкачки сточных вод
	шт
	Повышение надежности системы.Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	3
	1
	2
	
	
	

	2
	Реконструкция КОС-1, внедрение новых технологий очистки сточных вод
	шт
	Повышение надежности системы.Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	
	
	
	
	1
	


Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2025-2026 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	2025
	2026,0
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Реконструкция системы водоотведения (замена наиболее изношенных участков трубопровода)
	4500,0
	2250,0
	2250,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоотведение":
	4500,0
	2250,0
	2250,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия

по развитию систем водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

2 этап 2026-2028 года

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего,
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ

	
	
	тыс.руб. (без НДС)
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция существующих КНС подкачки сточных вод
	4500,0
	2250,0
	2250,0
	
	
	
	

	
	Итого по разделу "Водоотведение":
	4500,0
	2250,0
	2250,0
	
	
	
	


Приложение 3

Мероприятия

программы по развитию систем водоотведения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2028-2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация по годам, тыс.руб.
	Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2028-2030

	
	
	
	
	
	3 этап 2028-2030гг
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	водоотведение

	1
	Реконструкция КОС-1, внедрение новых технологий очистки сточных вод
	
	Повышение надежности системы. Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
	
	4500,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	4500,0
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