Приложение 1
Схема водоснабжения
Трехложинского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области
на период 2025 - 2030 года.

ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения на период до 2030 года Трехложинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

· "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Трехложинском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

· в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

· паспорт схемы;

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Трехложинского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-
перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

· основные финансовые показатели схемы. 
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоснабжения Трехложинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2025 - 2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Трехложинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, Трехложинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

          - СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" 
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

          - постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Цели схемы:

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· реконструкция существующих водопроводных сетей;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2030 годы. В проекте планируется реконструкция существующих водозаборных узлов и водопроводов.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 600 тыс. руб., в том числе:

1500 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 900 тыс. рублей

· в том числе:

                - местный бюджет
-  600 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Трехложинского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Трехложинского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Общие сведения о  Трехложинском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
Муниципальное образование Трехложинское сельское поселение расположено в границах Алексеевского муниципального района. Граница Трехложинского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 978-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе ".

Трехложинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:
 - на севере –с Реченским сельским поселением;

 - на востоке – с Аржановским сельским поселением;

-на юге – с Рябовским сельским поселением и Кумылженским муниципальным районом, Поповским сельским поселением Кумылженского муниципального района;
- на западе – с Рябовским и Реченским сельским поселением.

Общая площадь территории Трехложинское сельского поселения составляет 245 га. Численность постоянного населения на 01.01.2025 составила   501 человек.
         В соответствии с Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 978-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе " в состав Трехложинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:
- хутор Арепьев, хутор Трехложинский, хутор Скулябинский.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: трасса М-6 Москва-Волгоград, асфальтовая дорога межрайонного сообщения ст. Алексеевская - х. Трехложинский, железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют, ближайшая железнодорожная станции станция Филоново – 80 км.

Главными элементами природного каркаса Трехложинского сельского поселения являются искусственные водоемы (пруд),наполнение которых носит сезонный характер- во время весеннего половодья или обильных осадков. 
В настоящее время объекты систем водоснабжения эксплуатируются предприятием МУП «Водолей»
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Анализ структуры системы водоснабжения
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Трехложинское сельского поселения являются водозаборные скважины. 

Качество воды  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

Водоснабжение населенных пунктов Трехложинское сельского поселения организовано от центральной системы водопровода 
Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов – х. Арепьев, х. Трехложинский, х. Скулябинский являются жителя населенных пунктов.
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.
Характеристика существующих водозаборных узлов
Таблица 1.
	№ №

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год 
ввода в эксплуатацию
	Производите льность, тыс.

м3/сут
	Глуби на, м
	Наличие лицензии  и ЗСО

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	Водопровод 
х. Трехложинский, 154
	водонапорная башня № 1   
 насос ЭЦВ 6-10-140
	1983
	10
	130
	имеется

	2
	Водопровод 
х. Трехложинский, 153
	водонапорная башня № 2 

 насос ЭЦВ 6-10-140
	1989
	10
	125
	имеется

	3
	Водопровод 
х. Трехложинский, 155
	водонапорная башня № 3 
насос ЭЦВ 6-10-140
	1992
	10
	127
	имеется

	4
	Водопровод 
х. Скулябинский, 83
	водонапорная башня № 4  

насос ЭЦВ 6-10-140
	1970
	10
	150
	имеется

	5
	Водопровод 
х. Арепьев, 35
	водонапорная башня № 5 

 насос ЭЦВ 6-10-140
	1989
	10
	135
	имеется


Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.
	№№ п/п
	Наименование

узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,

м3
	Марка
 насоса
	Производительность,

м3/ч
	Напор,
 м
	Мощность, кВт
	Примечание

	1
	 Скважина №01121 
х. Трехложинский
	Башня рожновского 15м3
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	4,0
	

	2
	 Скважина №04826 

х. Трехложинский
	Башня рожновского 25м3
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	4,0
	

	3
	 Скважина №07364 

х. Трехложинский
	Резервуар 10м3
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	4,0
	

	4
	 Скважина №3743 

х. Скулябинский
	Башня рожновского 25м3
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	4,0
	

	5
	 Скважина №04831

х. Арепьев
	Башня рожновского 25м3
	ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	4,0
	


3.3. Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной Трехложинского сельского поселения:

-
увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-
создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения Трехложинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.
Таблица 4

	№№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	
	Современное состояние, 
2024 год
	Расчетный срок – 2030 год

	
	
	
	
	Прирост
	Итого

	1
	Х. Трехложинский
	90
	336
	10
	346

	2
	Х. Скулябинский
	29
	135
	5
	140

	3
	Х. Арепьев
	13
	30
	4
	34

	Всего по поселению
	132
	501
	19
	520


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Трехложинского сельского поселения принимаются водопроводы х. Арепьев, х. Трехложинский, х. Скулябинский.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м3/сут.

	№№ п/п
	Вид жилой застройки
	Норма потребления л/сут на чел.
	Современ. состояние –2024 год
	I этап строительства – 2025 год
	2 этап строительства –2029 год
	Расчетный срок строительства, 2030 год

	
	
	
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.
чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	Постоянное население

	
	Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании
	76
	0,5
	37,44
	38
	0,52
	39,52
	40
	0,52
	39,52
	40
	0,52
	39,52
	40

	
	Итого по постоянному населению:
	
	0,5
	37,44
	38
	0,52
	339,52
	40
	0,52
	39,52
	340
	0,52
	39,52
	40


Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки. 

Расчетный расход воды на полив составит: 

- на 1 этап строительства – 0,25 м3/сутки; 

- на II этап строительства – 0,26 м3/сутки; 

- на III этап строительства – 0,26 м./сутки. 

В сельском поселении полив зеленых насаждений предусматривается водой из скважин или водопровода. 

Суммарное водопотребление Трехложинского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8. 

Таблица 8

	№

п/п
	Наименование водопотребителей

	
	
	

	
	
	Потребность в воде, м3/в сутки

	
	
	соврем. состоян.

2024 год
	I этап 2025 год
	2 этап 2029 год
	расчетный срок , 2030 год

	1
	Население
	37,7
	39,78
	39,78
	39,78

	2
	Полив улиц и зеленых насаждений
	0,25
	0,26
	0,26
	0,26

	
	Итого
	37,95
	40,04
	140,04
	40,04

	
	Неучтенные

 расходы 10%
	3,77
	3,98
	3,98
	3,98

	
	Всего
	41,72
	44,02
	44,02
	44,02


3.5. Перспективная схема водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов Трехложинского сельского поселения на расчетный срок принимаются водопровод  х. Арепьев, х. Трехложинский, х. Скулябинский. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит на расчетный срок 44,02 м3/сут. 

На территории поселения сохраняется существующая и в случае  освоения новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Трехложинского сельского поселения планируется:

· установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

· частичная замена существующих водопроводных сетей.
На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие трех водонапорных башен.
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Трехложинского сельского поселения планируется:

реконструировать существующие ВЗУ в х. Арепьев, х. Трехложинский, х. Скулябинский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки; 

-
получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 1 га;

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит: 

- на 1 этап строительства – 44,02 тыс. м./сут.; 

- на 2 этап строительства – 44,02 тыс. м./ сут. 

- на расчетный срок строительства – 44,02тыс. м./сут.; 

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) должна составить 44,02 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

· установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

· частичная замена водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 7,15 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.


Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2025 -2030 годах составляет: всего

-1500 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет - 600 тыс. рублей;

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы
6.2. Структура финансирования программных мероприятий.
Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2025 - 2030 годах составляет:

· всего
- 1400 тыс. рублей

· в том числе:

-    местный бюджет
- 1400 тыс. рублей;

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения
Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Трехложинского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.
где:
Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.
- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации настоящей программы:

· потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения ;

· будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

· будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Трехложинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2025 - 2030 г.г. согласно техническому заданию.

