	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ



	Пояснительная записка

	[bookmark: Пояснительная_записка]1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 34:01:130002
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
[bookmark: _GoBack]Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:
Муниципальный контракт №4 от 12.03.2025

	3. Дата подготовки карты-плана территории 31 марта 2025 г.

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

	
	полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование:  Управление Росреестра по Волгоградской области

	
	основной государственный регистрационный номер:  1043400443074

	
	идентификационный номер налогоплательщика:  3445071298

	В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

	
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):  —

	
	страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

	Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
—

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):  34_upr@rosreestr.ru

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



	Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал ППК"Роскадастр" по Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Тимирязева,9

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Никитин Сергей Александрович и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 063-989-308 14

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: НП001839  13 августа 2020 г.

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга"

	Контактный телефон: 8(8442)60-24-40

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9, vntkachenko@34.kadastr.ru



	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	—
	09.04.2024
	КУВИ-001/2024-100920575
	Кадастровый план территории
	—



	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. Пояснительная записка
Пояснительная записка
Раздел Общая часть. 
На основании Муниципального Контракта № 4 от 12.03.2025 . 
на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 34:01:130002 расположенного в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области, проведены работы по выполнениюкомплексных кадастровых работ (далее – ККР).
 В результате выполнения комплексных кадастровых работ подготовлен карта-план в отношении территории кадастрового квартала с номером 34:01:130002.
В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами ККР, проведены заседания согласительной комиссии на территории Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области. В срок, установленный ч 14 ст 42.10 ФЗ-221 от 24.07.2007 г., возражения от заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 закона, относительно местоположения границ или частей границ земельных участков в согласительную комиссию не поступало.
Количество объектов недвижимости, являющихся объектами ККР: зу-65  , окс- 51
в том числе:
-исправляемые земельные участки-20,
- уточняемые земельные участки – 45,
- исправляемые ОКС – 14,
-уточняемые ОКС – 37.

Раздел 1. Сведения об уточняемых, исправляемых земельных участках.
В отношении земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к описанию местоположения границ земельных участков проведены кадастровые работы по уточнению, исправлению местоположения
границ. При выполнении работ использованы материалы : сведения ЕГРН; картографические материалы, документы, полученные в результате проведения землеустройства, каталоги координат пунктов
государственной геодезической сети. Точность определения поворотных точек в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 “Об утверждении требований к
точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или
объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения.
Площадь земельных участков определена в соответствии с частью 3 статьи 42.8 Закона N 221-ФЗ в ходе комплексных кадастровых работ при уточнении местоположения границ земельного участка (в том числе в целях исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка) его площадь, определенная с учетом установленных в соответствии Законом N 218-ФЗ
требований, не должна быть:1) меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов;2) больше площади
земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в
соответствии с земельным законодательством. 
Предельные минимальные и максимальные размеры указаны в соответствии с градостроительным регламентом Внесение изменений в решение Алексеевской районной Думы от 30.09.2021г №31/190"Об утверждении Правил землепользования и застройки Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области" №1/15 от 30.09.2024
 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для
объектов ИЖС и ЛПХ: минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м.; максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м.

Раздел 2. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке .
Проведены работы по уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о
которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Точность определения поворотных точек в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. №
90 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек
контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения.
2. Дубли участки
34:01:130002:88 с правами- 34:01:130002:89 без прав
3. Уменьшение площади
Земельные участки с кадастровыми номерами: 34:01:130002:35, расположеный по адресу: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст.Зотовская,53, Общая долевая собственность - Медведицков Юрий Александрович; Медведицков Алексей Александрович уменьшение площади земельного участка.
34:01:130002:47, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 23. Собственность Матвиенко Сергей Степанович уменьшение площади; 
34:01:130002:10 , обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №75 .Луткова Нина Васильевна; 
34:01:130002:36 , обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №59 , Собственность Медведицков 
Тихон Тихонович
4. дубли окс
34:01:130002:131с правами ,обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 85 - 34:01:130002:112- без прав
34:01:130002:138, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом № 55 с правами- 34:01:130002:118 без прав
34:01:130002:132, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. 60 с правами-34:01:130002:107 без прав
34:01:130002:137, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №7а с правами- 34:01:130002:100 без прав
34:01:130002:130, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 23 с правами- 34:01:130002:108 без прав
 34:01:130002:129, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, станица Зотовская, 35 с правами-34:01:130002:119 без прав
5. невозможно определить местоположение земельного участка с кадастровым номером 34:01:130002:86, обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №7
—



	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений



	[bookmark: Сведения_о_пунктах_сети_и_средствах_изм]1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№ п/п
	Вид геодезической сети
	Название пункта и тип знака геодезической сети
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
«___» _____________ _____ г.

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	Х
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	астрономо-геодезическая сеть 2 класса|2
	ОЗ, пункт ГГС и ГНС Лобачи, пирамида
	МСК-34, зона 1
	630439,57
	1241767,15
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	2 
	астрономо-геодезическая сеть 2 класса|2
	ОЗ, пункт ГГС и ГНС Могильная, пирамида
	МСК-34, зона 1
	634028,05
	1252625,05
	сохранился
	сохранился
	сохранился

	3 
	астрономо-геодезическая сеть 2 класса|2
	ОЗ, пункт ГГС и ГНС Березовский, пирамида
	МСК-34, зона 1
	647887,92
	1250408,97
	сохранился
	сохранился
	сохранился



	2. Сведения об использованных средствах измерений:

	№ п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки



	1
	2
	3
	4

	1 
	PrinCe i50
	3487416
	№С-ГСХ/23-08-2024/365072025


	Сведения об уточняемых земельных участках



	[bookmark: Сведения_об_уточняемых_земельных_участка]1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:000000:277 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34:01:130002:53

	н1У
	—
	—
	634418,02
	1253585,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н2У
	—
	—
	634445,17
	1253629,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н3У
	—
	—
	634438,50
	1253633,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н4У
	—
	—
	634436,68
	1253631,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н5У
	—
	—
	634408,98
	1253649,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н6У
	—
	—
	634384,45
	1253611,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	1
	634391,15
	1253622,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	6
	634424,72
	1253597,07
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	5
	634451,87
	1253640,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	4
	634445,20
	1253645,55
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	3
	634443,38
	1253642,92
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	2
	634415,68
	1253660,92
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н1У
	—
	—
	634418,02
	1253585,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34:01:130005:161

	н7У
	—
	—
	634410,70
	1253573,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н1У
	—
	—
	634418,02
	1253585,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н6У
	—
	—
	634384,45
	1253611,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н8У
	—
	—
	634376,21
	1253598,27
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	7
	634417,40
	1253585,27
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	6
	634424,72
	1253597,07
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	1
	634391,15
	1253622,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	8
	634382,91
	1253609,86
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н7У
	—
	—
	634410,70
	1253573,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:000000:277 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	34:01:130002:53

	н1У
	н2У
	51,56
	—
	согласовано

	н2У
	н3У
	8,13
	—
	согласовано

	н3У
	н4У
	3,20
	—
	согласовано

	н4У
	н5У
	33,03
	—
	согласовано

	н5У
	н6У
	45,41
	—
	согласовано

	н6У
	н1У
	42,24
	—
	согласовано

	34:01:130005:161

	н7У
	н1У
	13,89
	—
	согласовано

	н1У
	н6У
	42,24
	—
	согласовано

	н6У
	н8У
	15,26
	—
	согласовано

	н8У
	н7У
	42,36
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:000000:277 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2600±18 
34:01:130002:53 1985,00±16,00;
34:01:130005:161 615,00±9,00

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 
34:01:130002:53 ΔP =  =  = 16,00;
34:01:130005:161 ΔP =  =  = 9,00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	—

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:000000:348 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:000000:277 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:4 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н184У
	—
	—
	634756,90
	1253545,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н185У
	—
	—
	634765,91
	1253562,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	173
	—
	—
	634759,70
	1253568,25
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	172
	—
	—
	634764,12
	1253575,08
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	171
	—
	—
	634766,17
	1253577,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н199У
	—
	—
	634772,25
	1253578,36
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	169
	—
	—
	634788,33
	1253598,83
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н200У
	—
	—
	634778,91
	1253606,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н201У
	—
	—
	634774,78
	1253601,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н209У
	—
	—
	634766,79
	1253607,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н210У
	—
	—
	634749,39
	1253582,62
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н211У
	—
	—
	634749,39
	1253578,72
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н202У
	—
	—
	634735,60
	1253560,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н184У
	—
	—
	634756,90
	1253545,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:4 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н184У
	н185У
	18,75
	—
	согласовано

	н185У
	173
	8,55
	—
	согласовано

	173
	172
	8,14
	—
	согласовано

	172
	171
	3,16
	—
	согласовано

	171
	н199У
	6,14
	—
	согласовано

	н199У
	169
	26,03
	—
	согласовано

	169
	н200У
	12,10
	—
	согласовано

	н200У
	н201У
	6,70
	—
	согласовано

	н201У
	н209У
	10,16
	—
	согласовано

	н209У
	н210У
	30,30
	—
	согласовано

	н210У
	н211У
	3,90
	—
	согласовано

	н211У
	н202У
	22,82
	—
	согласовано

	н202У
	н184У
	25,82
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:4 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, дом №89

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1254±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-46

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:123 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:4 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:6 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н203У
	—
	—
	634108,82
	1253801,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н204У
	—
	—
	634130,99
	1253837,20
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н205У
	—
	—
	634078,64
	1253899,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н206У
	—
	—
	634046,29
	1253845,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н207У
	—
	—
	634101,39
	1253789,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н203У
	—
	—
	634108,82
	1253801,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:6 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н203У
	н204У
	41,96
	—
	согласовано

	н204У
	н205У
	81,00
	—
	согласовано

	н205У
	н206У
	62,48
	—
	согласовано

	н206У
	н207У
	78,51
	—
	согласовано

	н207У
	н203У
	14,06
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:6 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, №1

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4537±25 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 25 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	5000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-463

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:6 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:7 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н28У
	—
	—
	634001,65
	1253933,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н29У
	—
	—
	634006,38
	1253961,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н30У
	—
	—
	634009,79
	1253976,19
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н31У
	—
	—
	634015,57
	1253994,67
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н32У
	—
	—
	633994,37
	1254010,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н33У
	—
	—
	633945,28
	1253993,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н34У
	—
	—
	633932,76
	1253958,36
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н35У
	—
	—
	633965,99
	1253940,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н28У
	—
	—
	634001,65
	1253933,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:7 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н28У
	н29У
	28,41
	—
	согласовано

	н29У
	н30У
	14,71
	—
	согласовано

	н30У
	н31У
	19,36
	—
	согласовано

	н31У
	н32У
	26,19
	—
	согласовано

	н32У
	н33У
	51,78
	—
	согласовано

	н33У
	н34У
	37,36
	—
	согласовано

	н34У
	н35У
	37,90
	—
	согласовано

	н35У
	н28У
	36,21
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:7 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, № 31

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4207±24 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 24 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-593

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:121 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:7 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:10 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	370
	—
	—
	634661,15
	1253713,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	376
	—
	—
	634675,31
	1253739,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н343У
	—
	—
	634672,81
	1253740,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н342У
	—
	—
	634663,63
	1253745,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н341У
	—
	—
	634674,22
	1253769,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н37У
	—
	—
	634651,77
	1253787,58
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н271У
	—
	—
	634647,63
	1253776,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н39У
	—
	—
	634644,10
	1253766,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н40У
	—
	—
	634626,10
	1253732,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	370
	—
	—
	634661,15
	1253713,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:10 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	370
	376
	29,41
	—
	согласовано

	376
	н343У
	2,80
	—
	согласовано

	н343У
	н342У
	10,52
	—
	согласовано

	н342У
	н341У
	26,50
	—
	согласовано

	н341У
	н37У
	28,68
	—
	согласовано

	н37У
	н271У
	11,79
	—
	согласовано

	н271У
	н39У
	10,21
	—
	согласовано

	н39У
	н40У
	38,50
	—
	согласовано

	н40У
	370
	40,19
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:10 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №75

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1961±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1039

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:147 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:10 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:11 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н41У
	—
	—
	634472,73
	1253813,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н42У
	—
	—
	634495,33
	1253857,27
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н43У
	—
	—
	634477,98
	1253866,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н44У
	—
	—
	634473,74
	1253859,23
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н45У
	—
	—
	634467,94
	1253862,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н46У
	—
	—
	634463,10
	1253865,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н47У
	—
	—
	634450,64
	1253843,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н48У
	—
	—
	634447,84
	1253842,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н49У
	—
	—
	634440,72
	1253830,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н41У
	—
	—
	634472,73
	1253813,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:11 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н41У
	н42У
	49,22
	—
	согласовано

	н42У
	н43У
	19,47
	—
	согласовано

	н43У
	н44У
	8,08
	—
	согласовано

	н44У
	н45У
	6,84
	—
	согласовано

	н45У
	н46У
	5,59
	—
	согласовано

	н46У
	н47У
	25,05
	—
	согласовано

	н47У
	н48У
	3,14
	—
	согласовано

	н48У
	н49У
	14,31
	—
	согласовано

	н49У
	н41У
	36,04
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:11 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, 67

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1565±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1465 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	100

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	личное подсобное хозяйство

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:393 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:11 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:12 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н50У
	—
	—
	634816,44
	1253635,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н51У
	—
	—
	634838,37
	1253667,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н52У
	—
	—
	634819,85
	1253678,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н53У
	—
	—
	634823,64
	1253685,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н54У
	—
	—
	634806,53
	1253703,60
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н55У
	—
	—
	634795,67
	1253689,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н56У
	—
	—
	634753,56
	1253637,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н57У
	—
	—
	634760,94
	1253631,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н58У
	—
	—
	634762,79
	1253633,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н59У
	—
	—
	634766,44
	1253630,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н60У
	—
	—
	634764,92
	1253628,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н61У
	—
	—
	634772,46
	1253622,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н62У
	—
	—
	634788,51
	1253643,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н63У
	—
	—
	634791,72
	1253641,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н64У
	—
	—
	634797,38
	1253647,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	11
	634762,84
	1253640,78
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	12
	634770,16
	1253634,87
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	13
	634772,12
	1253637,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	14
	634775,85
	1253633,51
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	15
	634774,27
	1253631,51
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	16
	634780,82
	1253626,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	17
	634798,24
	1253648,94
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	18
	634802,52
	1253645,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	19
	634808,18
	1253652,69
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	20
	634827,24
	1253640,06
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	21
	634849,17
	1253671,95
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	22
	634830,65
	1253683,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	23
	634834,44
	1253689,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	24
	634817,33
	1253708,48
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	25
	634806,47
	1253694,36
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н50У
	—
	—
	634816,44
	1253635,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:12 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н50У
	н51У
	38,70
	—
	согласовано

	н51У
	н52У
	21,79
	—
	согласовано

	н52У
	н53У
	7,50
	—
	согласовано

	н53У
	н54У
	25,26
	—
	согласовано

	н54У
	н55У
	17,81
	—
	согласовано

	н55У
	н56У
	66,69
	—
	согласовано

	н56У
	н57У
	9,49
	—
	согласовано

	н57У
	н58У
	2,81
	—
	согласовано

	н58У
	н59У
	5,07
	—
	согласовано

	н59У
	н60У
	2,45
	—
	согласовано

	н60У
	н61У
	9,77
	—
	согласовано

	н61У
	н62У
	26,46
	—
	согласовано

	н62У
	н63У
	3,94
	—
	согласовано

	н63У
	н64У
	8,84
	—
	согласовано

	н64У
	н50У
	22,86
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:12 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 90

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2974±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2993 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-19

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:134 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:12 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:13 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н83У
	—
	—
	634289,81
	1253975,25
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н89У
	—
	—
	634306,90
	1254011,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н90У
	—
	—
	634272,07
	1254032,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н84У
	—
	—
	634252,47
	1253992,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н85У
	—
	—
	634259,63
	1253988,58
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н86У
	—
	—
	634257,26
	1253983,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н87У
	—
	—
	634266,35
	1253975,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н88У
	—
	—
	634275,20
	1253981,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н83У
	—
	—
	634289,81
	1253975,25
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	

	н133У
	—
	—
	634270,46
	1253997,34
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н355У
	—
	—
	634271,70
	1254001,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н356У
	—
	—
	634267,64
	1254001,40
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н357У
	—
	—
	634266,32
	1253997,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н133У
	—
	—
	634270,46
	1253997,34
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:13 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н83У
	н89У
	40,47
	—
	согласовано

	н89У
	н90У
	40,68
	—
	согласовано

	н90У
	н84У
	45,39
	—
	согласовано

	н84У
	н85У
	7,94
	—
	согласовано

	н85У
	н86У
	5,49
	—
	согласовано

	н86У
	н87У
	12,27
	—
	согласовано

	н87У
	н88У
	10,61
	—
	согласовано

	н88У
	н83У
	15,79
	—
	согласовано

	

	н133У
	н355У
	3,99
	—
	согласовано

	н355У
	н356У
	4,07
	—
	согласовано

	н356У
	н357У
	3,69
	—
	согласовано

	н357У
	н133У
	4,18
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:13 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская,54

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1853±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	553

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:406 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:13 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:14 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н68У
	—
	—
	634779,45
	1253710,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н67У
	—
	—
	634787,34
	1253723,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н346У
	—
	—
	634781,04
	1253738,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н347У
	—
	—
	634771,04
	1253746,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н348У
	—
	—
	634749,49
	1253758,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н349У
	—
	—
	634742,14
	1253740,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н350У
	—
	—
	634737,48
	1253729,49
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н351У
	—
	—
	634733,43
	1253714,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н352У
	—
	—
	634734,70
	1253713,27
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н353У
	—
	—
	634732,12
	1253707,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н354У
	—
	—
	634731,58
	1253707,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н80У
	—
	—
	634728,73
	1253702,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н71У
	—
	—
	634748,38
	1253688,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н70У
	—
	—
	634750,50
	1253691,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н69У
	—
	—
	634760,32
	1253685,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н68У
	—
	—
	634779,45
	1253710,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:14 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н68У
	н67У
	15,15
	—
	согласовано

	н67У
	н346У
	16,02
	—
	согласовано

	н346У
	н347У
	13,12
	—
	согласовано

	н347У
	н348У
	24,85
	—
	согласовано

	н348У
	н349У
	19,49
	—
	согласовано

	н349У
	н350У
	12,35
	—
	согласовано

	н350У
	н351У
	15,56
	—
	согласовано

	н351У
	н352У
	1,75
	—
	согласовано

	н352У
	н353У
	6,15
	—
	согласовано

	н353У
	н354У
	0,59
	—
	согласовано

	н354У
	н80У
	5,76
	—
	согласовано

	н80У
	н71У
	24,11
	—
	согласовано

	н71У
	н70У
	3,66
	—
	согласовано

	н70У
	н69У
	11,51
	—
	согласовано

	н69У
	н68У
	31,09
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:14 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 85

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2514±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-586

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и  личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:131 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:14 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:17 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н333У
	—
	—
	634729,10
	1253594,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н344У
	—
	—
	634749,73
	1253627,83
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н76У
	—
	—
	634726,10
	1253644,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н75У
	—
	—
	634708,23
	1253614,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н111У
	—
	—
	634709,38
	1253607,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н110У
	—
	—
	634726,82
	1253596,42
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н333У
	—
	—
	634729,10
	1253594,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:17 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н333У
	н344У
	39,17
	—
	согласовано

	н344У
	н76У
	28,84
	—
	согласовано

	н76У
	н75У
	34,94
	—
	согласовано

	н75У
	н111У
	7,37
	—
	согласовано

	н111У
	н110У
	20,43
	—
	согласовано

	н110У
	н333У
	2,96
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:17 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст.Зотовская,87

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1115±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	115

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	личное подсобное хозяйство

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:17 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:18 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н102У
	—
	—
	634140,52
	1254020,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н101У
	—
	—
	634162,45
	1254057,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н100У
	—
	—
	634178,51
	1254084,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н105У
	—
	—
	634104,17
	1254129,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н106У
	—
	—
	634064,46
	1254066,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	58
	634137,47
	1254023,49
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	57
	634159,40
	1254061,16
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	56
	634175,46
	1254088,44
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	112
	634101,12
	1254133,28
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	113
	634061,41
	1254069,59
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н102У
	—
	—
	634140,52
	1254020,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:18 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н102У
	н101У
	43,59
	—
	согласовано

	н101У
	н100У
	31,66
	—
	согласовано

	н100У
	н105У
	86,82
	—
	согласовано

	н105У
	н106У
	75,06
	—
	согласовано

	н106У
	н102У
	88,94
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:18 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом № 45

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	6600±28 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 28 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	6600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:400 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:18 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:19 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	—
	—
	634304,84
	1253939,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н295У
	—
	—
	634312,64
	1253950,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н294У
	—
	—
	634313,75
	1253955,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н293У
	—
	—
	634318,54
	1253961,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н92У
	—
	—
	634325,92
	1253970,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н93У
	—
	—
	634296,96
	1253990,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н83У
	—
	—
	634289,81
	1253975,25
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н88У
	—
	—
	634275,20
	1253981,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н87У
	—
	—
	634266,35
	1253975,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н86У
	—
	—
	634257,26
	1253983,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н94У
	—
	—
	634253,66
	1253971,51
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н95У
	—
	—
	634240,36
	1253954,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н296У
	—
	—
	634294,80
	1253923,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н91У
	—
	—
	634304,84
	1253939,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:19 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н295У
	14,14
	—
	согласовано

	н295У
	н294У
	4,53
	—
	согласовано

	н294У
	н293У
	7,73
	—
	согласовано

	н293У
	н92У
	11,93
	—
	согласовано

	н92У
	н93У
	35,07
	—
	согласовано

	н93У
	н83У
	16,92
	—
	согласовано

	н83У
	н88У
	15,79
	—
	согласовано

	н88У
	н87У
	10,61
	—
	согласовано

	н87У
	н86У
	12,27
	—
	согласовано

	н86У
	н94У
	12,64
	—
	согласовано

	н94У
	н95У
	21,33
	—
	согласовано

	н95У
	н296У
	62,88
	—
	согласовано

	н296У
	н91У
	18,73
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:19 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом № 55

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2987±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3600 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-613

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	личное подсобное хозяйство

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:138 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:19 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:20 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н119У
	—
	—
	634718,85
	1253576,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н118У
	—
	—
	634718,13
	1253576,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н117У
	—
	—
	634723,56
	1253589,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н110У
	—
	—
	634726,82
	1253596,42
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н111У
	—
	—
	634709,38
	1253607,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н114У
	—
	—
	634705,45
	1253601,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н113У
	—
	—
	634704,57
	1253598,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н112У
	—
	—
	634701,03
	1253590,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н123У
	—
	—
	634695,56
	1253581,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н122У
	—
	—
	634694,06
	1253579,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н38У
	—
	—
	634692,69
	1253577,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н127У
	—
	—
	634710,23
	1253565,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н126У
	—
	—
	634711,40
	1253565,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н119У
	—
	—
	634718,85
	1253576,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:20 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н119У
	н118У
	0,87
	—
	согласовано

	н118У
	н117У
	13,33
	—
	согласовано

	н117У
	н110У
	8,00
	—
	согласовано

	н110У
	н111У
	20,43
	—
	согласовано

	н111У
	н114У
	6,85
	—
	согласовано

	н114У
	н113У
	2,96
	—
	согласовано

	н113У
	н112У
	8,83
	—
	согласовано

	н112У
	н123У
	10,51
	—
	согласовано

	н123У
	н122У
	2,51
	—
	согласовано

	н122У
	н38У
	2,31
	—
	согласовано

	н38У
	н127У
	21,17
	—
	согласовано

	н127У
	н126У
	1,17
	—
	согласовано

	н126У
	н119У
	12,93
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:20 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, 12

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	742±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-558

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:157 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:20 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:21 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н234У
	—
	—
	634389,06
	1253912,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н233У
	—
	—
	634387,67
	1253913,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н232У
	—
	—
	634392,62
	1253919,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н231У
	—
	—
	634396,37
	1253927,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н230У
	—
	—
	634384,79
	1253937,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н229У
	—
	—
	634385,66
	1253952,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н289У
	—
	—
	634369,04
	1253965,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н288У
	—
	—
	634356,95
	1253944,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н287У
	—
	—
	634357,43
	1253943,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н286У
	—
	—
	634352,88
	1253935,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н305У
	—
	—
	634332,59
	1253903,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н334У
	—
	—
	634353,93
	1253889,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н335У
	—
	—
	634352,00
	1253886,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н235У
	—
	—
	634364,80
	1253878,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	66
	634331,61
	1253906,75
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	123
	634352,95
	1253892,80
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	124
	634351,02
	1253889,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	125
	634363,82
	1253881,55
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	126
	634388,08
	1253915,14
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	127
	634386,69
	1253916,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	128
	634391,64
	1253922,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	129
	634395,39
	1253930,16
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	130
	634383,81
	1253939,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	131
	634384,68
	1253955,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	70
	634368,06
	1253968,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	69
	634355,97
	1253946,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	68
	634356,45
	1253946,49
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	67
	634351,90
	1253938,62
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н234У
	—
	—
	634389,06
	1253912,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:21 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н234У
	н233У
	1,69
	—
	согласовано

	н233У
	н232У
	8,25
	—
	согласовано

	н232У
	н231У
	8,35
	—
	согласовано

	н231У
	н230У
	15,13
	—
	согласовано

	н230У
	н229У
	15,86
	—
	согласовано

	н229У
	н289У
	20,80
	—
	согласовано

	н289У
	н288У
	24,52
	—
	согласовано

	н288У
	н287У
	0,64
	—
	согласовано

	н287У
	н286У
	9,09
	—
	согласовано

	н286У
	н305У
	37,78
	—
	согласовано

	н305У
	н334У
	25,50
	—
	согласовано

	н334У
	н335У
	3,62
	—
	согласовано

	н335У
	н235У
	15,20
	—
	согласовано

	н235У
	н234У
	41,43
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:21 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 60

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2760±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2760 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:132 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:21 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:22 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	132
	634591,24
	1253650,79
	634591,24
	1253650,79
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	135
	634611,83
	1253681,98
	634611,83
	1253681,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	134
	634585,78
	1253699,12
	634585,78
	1253699,12
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	133
	634565,08
	1253666,80
	634565,08
	1253666,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	132
	634591,24
	1253650,79
	634591,24
	1253650,79
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:22 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	132
	135
	37,37
	—
	—

	135
	134
	31,18
	—
	—

	134
	133
	38,38
	—
	—

	133
	132
	30,67
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:22 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 21

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1171±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1171 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:127 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:22 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:34 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	634865,61
	1253513,33
	634865,61
	1253513,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	28
	634871,34
	1253522,84
	634871,34
	1253522,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	206
	634849,14
	1253542,16
	634849,14
	1253542,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	207
	634840,05
	1253537,60
	634840,05
	1253537,60
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	208
	634825,00
	1253517,28
	634825,00
	1253517,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	32
	634847,29
	1253499,66
	634847,29
	1253499,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	31
	634852,13
	1253501,96
	634852,13
	1253501,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	30
	634855,55
	1253504,65
	634855,55
	1253504,65
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	29
	634865,61
	1253513,33
	634865,61
	1253513,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:34 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	29
	28
	11,10
	—
	—

	28
	206
	29,43
	—
	—

	206
	207
	10,17
	—
	—

	207
	208
	25,29
	—
	—

	208
	32
	28,41
	—
	—

	32
	31
	5,36
	—
	—

	31
	30
	4,35
	—
	—

	30
	29
	13,29
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:34 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, станица Зотовская, дом 94

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1099±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1099 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилья

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:125 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:34 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:35 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н153У
	—
	—
	634239,05
	1253898,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н151У
	—
	—
	634253,42
	1253927,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н150У
	—
	—
	634254,18
	1253926,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н149У
	—
	—
	634256,91
	1253931,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н280У
	—
	—
	634227,72
	1253947,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н158У
	—
	—
	634208,26
	1253915,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н153У
	—
	—
	634239,05
	1253898,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:35 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н153У
	н151У
	32,65
	—
	согласовано

	н151У
	н150У
	0,89
	—
	согласовано

	н150У
	н149У
	4,97
	—
	согласовано

	н149У
	н280У
	33,29
	—
	согласовано

	н280У
	н158У
	36,93
	—
	согласовано

	н158У
	н153У
	35,48
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:35 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 53

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1257±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1143

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:35 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:36 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н365У
	—
	—
	634317,39
	1253849,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н366У
	—
	—
	634341,21
	1253881,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н417У
	—
	—
	634310,59
	1253900,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н362У
	—
	—
	634308,96
	1253898,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н361У
	—
	—
	634307,26
	1253895,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н360У
	—
	—
	634303,03
	1253888,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н359У
	—
	—
	634293,65
	1253893,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н22У
	—
	—
	634282,33
	1253876,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н21У
	—
	—
	634286,66
	1253873,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н20У
	—
	—
	634304,96
	1253861,49
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н19У
	—
	—
	634308,20
	1253855,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н365У
	—
	—
	634317,39
	1253849,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:36 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н365У
	н366У
	39,36
	—
	согласовано

	н366У
	н417У
	36,47
	—
	согласовано

	н417У
	н362У
	3,27
	—
	согласовано

	н362У
	н361У
	3,40
	—
	согласовано

	н361У
	н360У
	8,10
	—
	согласовано

	н360У
	н359У
	11,00
	—
	согласовано

	н359У
	н22У
	20,37
	—
	согласовано

	н22У
	н21У
	5,65
	—
	согласовано

	н21У
	н20У
	21,79
	—
	согласовано

	н20У
	н19У
	6,81
	—
	согласовано

	н19У
	н365У
	10,87
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:36 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №59

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1530±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2326 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-796

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:128 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:36 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:43 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	295
	634630,31
	1253585,33
	634630,31
	1253585,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	296
	634634,00
	1253591,47
	634634,00
	1253591,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	297
	634634,98
	1253595,39
	634634,98
	1253595,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	298
	634632,11
	1253596,67
	634632,11
	1253596,67
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	299
	634636,52
	1253604,38
	634636,52
	1253604,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	300
	634632,76
	1253606,71
	634632,76
	1253606,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	301
	634619,45
	1253614,49
	634619,45
	1253614,49
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	302
	634615,86
	1253617,44
	634615,86
	1253617,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	303
	634616,92
	1253619,48
	634616,92
	1253619,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	304
	634596,55
	1253633,27
	634596,55
	1253633,27
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	305
	634585,87
	1253615,01
	634585,87
	1253615,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	306
	634581,86
	1253601,01
	634581,86
	1253601,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	307
	634594,94
	1253592,80
	634594,94
	1253592,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	308
	634585,04
	1253574,27
	634585,04
	1253574,27
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	294
	634609,52
	1253558,14
	634609,52
	1253558,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	295
	634630,31
	1253585,33
	634630,31
	1253585,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:43 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	295
	296
	7,16
	—
	—

	296
	297
	4,04
	—
	—

	297
	298
	3,14
	—
	—

	298
	299
	8,88
	—
	—

	299
	300
	4,42
	—
	—

	300
	301
	15,42
	—
	—

	301
	302
	4,65
	—
	—

	302
	303
	2,30
	—
	—

	303
	304
	24,60
	—
	—

	304
	305
	21,15
	—
	—

	305
	306
	14,56
	—
	—

	306
	307
	15,44
	—
	—

	307
	308
	21,01
	—
	—

	308
	294
	29,32
	—
	—

	294
	295
	34,23
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:43 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №17

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2355±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2355 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:160 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:43 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:47 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н167У
	—
	—
	634326,69
	1253806,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н168У
	—
	—
	634338,76
	1253825,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н169У
	—
	—
	634345,65
	1253821,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н170У
	—
	—
	634349,45
	1253827,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н171У
	—
	—
	634348,87
	1253831,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н172У
	—
	—
	634343,77
	1253833,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н173У
	—
	—
	634329,14
	1253842,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н19У
	—
	—
	634308,20
	1253855,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н18У
	—
	—
	634291,59
	1253830,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н174У
	—
	—
	634295,54
	1253828,51
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н329У
	—
	—
	634294,62
	1253826,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н167У
	—
	—
	634326,69
	1253806,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:47 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н167У
	н168У
	22,05
	—
	согласовано

	н168У
	н169У
	8,12
	—
	согласовано

	н169У
	н170У
	7,86
	—
	согласовано

	н170У
	н171У
	3,32
	—
	согласовано

	н171У
	н172У
	5,43
	—
	согласовано

	н172У
	н173У
	17,30
	—
	согласовано

	н173У
	н19У
	24,77
	—
	согласовано

	н19У
	н18У
	29,87
	—
	согласовано

	н18У
	н174У
	4,51
	—
	согласовано

	н174У
	н329У
	2,43
	—
	согласовано

	н329У
	н167У
	37,48
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:47 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 23

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1401±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1799

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	личное подсобное хозяйство

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:130 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:47 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:48 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н358У
	—
	—
	634493,68
	1253872,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н408У
	—
	—
	634530,88
	1253935,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н409У
	—
	—
	634488,07
	1253959,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н226У
	—
	—
	634467,64
	1253940,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н225У
	—
	—
	634429,03
	1253888,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н410У
	—
	—
	634457,39
	1253872,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н411У
	—
	—
	634466,03
	1253888,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н358У
	—
	—
	634493,68
	1253872,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:48 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н358У
	н408У
	72,89
	—
	согласовано

	н408У
	н409У
	49,08
	—
	согласовано

	н409У
	н226У
	27,87
	—
	согласовано

	н226У
	н225У
	65,15
	—
	согласовано

	н225У
	н410У
	32,39
	—
	согласовано

	н410У
	н411У
	17,88
	—
	согласовано

	н411У
	н358У
	31,58
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:48 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №66

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4726±24 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 24 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-74

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:48 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:49 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н208У
	—
	—
	634239,29
	1253750,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н212У
	—
	—
	634255,56
	1253782,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н213У
	—
	—
	634260,53
	1253787,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н214У
	—
	—
	634280,61
	1253825,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н345У
	—
	—
	634241,63
	1253847,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н367У
	—
	—
	634232,51
	1253815,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н368У
	—
	—
	634226,66
	1253802,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н369У
	—
	—
	634222,51
	1253792,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н370У
	—
	—
	634213,98
	1253773,19
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н371У
	—
	—
	634207,03
	1253764,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н208У
	—
	—
	634239,29
	1253750,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:49 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н208У
	н212У
	36,38
	—
	согласовано

	н212У
	н213У
	6,49
	—
	согласовано

	н213У
	н214У
	43,63
	—
	согласовано

	н214У
	н345У
	44,69
	—
	согласовано

	н345У
	н367У
	33,45
	—
	согласовано

	н367У
	н368У
	14,58
	—
	согласовано

	н368У
	н369У
	10,34
	—
	согласовано

	н369У
	н370У
	21,26
	—
	согласовано

	н370У
	н371У
	11,24
	—
	согласовано

	н371У
	н208У
	35,17
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:49 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом №25

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3262±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3900 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-638

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:49 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:51 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н175У
	—
	—
	633971,63
	1254140,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н176У
	—
	—
	634000,79
	1254186,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н177У
	—
	—
	633974,96
	1254202,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н178У
	—
	—
	633955,50
	1254179,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н179У
	—
	—
	633950,33
	1254173,17
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н25У
	—
	—
	633932,98
	1254150,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н180У
	—
	—
	633964,62
	1254128,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н181У
	—
	—
	633967,29
	1254132,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	316
	633939,08
	1254151,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	65
	633970,72
	1254129,39
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	64
	633973,39
	1254134,26
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	63
	633977,73
	1254142,15
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	62
	634006,89
	1254187,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	327
	633981,06
	1254204,37
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	328
	633961,60
	1254180,53
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	329
	633956,43
	1254174,56
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н175У
	—
	—
	633971,63
	1254140,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:51 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н175У
	н176У
	54,12
	—
	согласовано

	н176У
	н177У
	30,72
	—
	согласовано

	н177У
	н178У
	30,77
	—
	согласовано

	н178У
	н179У
	7,90
	—
	согласовано

	н179У
	н25У
	28,67
	—
	согласовано

	н25У
	н180У
	38,74
	—
	согласовано

	н180У
	н181У
	5,55
	—
	согласовано

	н181У
	н175У
	9,00
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:51 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 39

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2349±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2348 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилья

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:96 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:51 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:65 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н377У
	—
	—
	634664,13
	1253645,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н378У
	—
	—
	634685,49
	1253677,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н379У
	—
	—
	634668,97
	1253688,32
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н380У
	—
	—
	634649,48
	1253655,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н377У
	—
	—
	634664,13
	1253645,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:65 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н377У
	н378У
	38,01
	—
	согласовано

	н378У
	н379У
	19,97
	—
	согласовано

	н379У
	н380У
	38,08
	—
	согласовано

	н380У
	н377У
	17,71
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:65 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,, дом 80

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	716±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-484

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуальнонго жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:99 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:65 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:76 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н26У
	—
	—
	633931,18
	1254270,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н220У
	—
	—
	633889,44
	1254309,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н221У
	—
	—
	633864,20
	1254280,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н222У
	—
	—
	633885,56
	1254262,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н223У
	—
	—
	633883,53
	1254258,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н224У
	—
	—
	633892,57
	1254239,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н27У
	—
	—
	633894,73
	1254235,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	353
	633890,82
	1254245,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	320
	633892,73
	1254242,69
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	319
	633928,18
	1254276,80
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	354
	633886,44
	1254316,49
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	355
	633861,20
	1254286,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	356
	633882,56
	1254268,87
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	357
	633880,53
	1254265,02
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н26У
	—
	—
	633931,18
	1254270,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:76 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н26У
	н220У
	57,60
	—
	согласовано

	н220У
	н221У
	38,82
	—
	согласовано

	н221У
	н222У
	28,01
	—
	согласовано

	н222У
	н223У
	4,35
	—
	согласовано

	н223У
	н224У
	21,08
	—
	согласовано

	н224У
	н27У
	4,77
	—
	согласовано

	н27У
	н26У
	50,58
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:76 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 37

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2317±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	17

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:170 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:76 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:77 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н225У
	—
	—
	634429,03
	1253888,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н226У
	—
	—
	634467,64
	1253940,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н227У
	—
	—
	634427,61
	1253974,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н228У
	—
	—
	634413,58
	1253956,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н229У
	—
	—
	634385,66
	1253952,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н230У
	—
	—
	634384,79
	1253937,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н231У
	—
	—
	634396,37
	1253927,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н232У
	—
	—
	634392,62
	1253919,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н233У
	—
	—
	634387,67
	1253913,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н234У
	—
	—
	634389,06
	1253912,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н235У
	—
	—
	634364,80
	1253878,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н236У
	—
	—
	634386,08
	1253865,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н237У
	—
	—
	634407,16
	1253900,20
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	125
	634363,82
	1253881,55
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	363
	634385,10
	1253868,00
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	362
	634406,18
	1253903,06
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	361
	634428,05
	1253890,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	360
	634466,66
	1253943,47
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	359
	634426,63
	1253977,23
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	358
	634412,60
	1253959,75
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	131
	634384,68
	1253955,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	130
	634383,81
	1253939,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	129
	634395,39
	1253930,16
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	128
	634391,64
	1253922,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	127
	634386,69
	1253916,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	126
	634388,08
	1253915,14
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н225У
	—
	—
	634429,03
	1253888,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:77 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н225У
	н226У
	65,15
	—
	согласовано

	н226У
	н227У
	52,37
	—
	согласовано

	н227У
	н228У
	22,41
	—
	согласовано

	н228У
	н229У
	28,21
	—
	согласовано

	н229У
	н230У
	15,86
	—
	согласовано

	н230У
	н231У
	15,13
	—
	согласовано

	н231У
	н232У
	8,35
	—
	согласовано

	н232У
	н233У
	8,25
	—
	согласовано

	н233У
	н234У
	1,69
	—
	согласовано

	н234У
	н235У
	41,43
	—
	согласовано

	н235У
	н236У
	25,23
	—
	согласовано

	н236У
	н237У
	40,91
	—
	согласовано

	н237У
	н225У
	24,98
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:77 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 62

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	5000±25 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 25 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	5000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:77 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:78 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	358
	634412,60
	1253959,75
	634412,60
	1253959,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	359
	634426,63
	1253977,23
	634426,63
	1253977,23
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	364
	634392,34
	1254008,84
	634392,34
	1254008,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	365
	634378,95
	1253990,06
	634378,95
	1253990,06
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	358
	634412,60
	1253959,75
	634412,60
	1253959,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:78 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	358
	359
	22,41
	—
	—

	359
	364
	46,64
	—
	—

	364
	365
	23,06
	—
	—

	365
	358
	45,29
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:78 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Вологодская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 60

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1040±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1040 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:78 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:79 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н124У
	—
	—
	634817,43
	1253584,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н125У
	—
	—
	634866,87
	1253636,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н415У
	—
	—
	634839,56
	1253659,32
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н416У
	—
	—
	634791,88
	1253606,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	104
	634884,55
	1253534,34
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	367
	634910,58
	1253510,54
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	366
	634958,16
	1253560,92
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	105
	634934,02
	1253586,93
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н124У
	—
	—
	634817,43
	1253584,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:79 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н124У
	н125У
	72,07
	—
	согласовано

	н125У
	н415У
	35,63
	—
	согласовано

	н415У
	н416У
	71,31
	—
	согласовано

	н416У
	н124У
	33,91
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:79 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 98

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2491±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-9

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:79 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:80 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	367
	634910,58
	1253510,54
	634910,58
	1253510,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	368
	634937,86
	1253485,97
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	369
	634983,54
	1253533,60
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	366
	634958,16
	1253560,92
	634958,16
	1253560,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	105
	—
	—
	634934,02
	1253586,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	104
	—
	—
	634884,55
	1253534,34
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	367
	634910,58
	1253510,54
	634910,58
	1253510,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:80 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	367
	366
	69,30
	—
	согласовано

	366
	105
	35,49
	—
	согласовано

	105
	104
	72,20
	—
	согласовано

	104
	367
	35,27
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:80 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 99

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2500±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2500 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:80 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:81 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	371
	634706,84
	1253685,82
	634706,84
	1253685,82
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	372
	634726,93
	1253712,78
	634726,93
	1253712,78
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	373
	634734,38
	1253742,51
	634734,38
	1253742,51
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	374
	634720,20
	1253746,96
	634720,20
	1253746,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	375
	634704,93
	1253723,15
	634704,93
	1253723,15
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н238У
	—
	—
	634679,51
	1253736,36
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	376
	634675,31
	1253739,04
	634675,31
	1253739,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	370
	634661,15
	1253713,26
	634661,15
	1253713,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	371
	634706,84
	1253685,82
	634706,84
	1253685,82
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:81 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	371
	372
	33,62
	—
	—

	372
	373
	30,65
	—
	—

	373
	374
	14,86
	—
	—

	374
	375
	28,29
	—
	—

	375
	н238У
	28,65
	—
	согласовано

	н238У
	376
	4,98
	—
	согласовано

	376
	370
	29,41
	—
	согласовано

	370
	371
	53,30
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:81 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 81

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2284±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2290 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-6

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:81 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:85 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н40У
	—
	—
	634626,10
	1253732,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н39У
	—
	—
	634644,10
	1253766,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н271У
	—
	—
	634647,63
	1253776,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н272У
	—
	—
	634627,47
	1253794,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н273У
	—
	—
	634602,71
	1253746,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н40У
	—
	—
	634626,10
	1253732,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:85 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н40У
	н39У
	38,50
	—
	согласовано

	н39У
	н271У
	10,21
	—
	согласовано

	н271У
	н272У
	26,94
	—
	согласовано

	н272У
	н273У
	53,99
	—
	согласовано

	н273У
	н40У
	27,01
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:85 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 72

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1386±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	800 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	586

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:133 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:85 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:86 :



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:86 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	—
	—
	—
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:86 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №7

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	—±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1700 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	—

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	ДЛя индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:141 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:86 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:87 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н36У
	—
	—
	634068,95
	1254100,64
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н96У
	—
	—
	634092,63
	1254146,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н281У
	—
	—
	634049,21
	1254181,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н282У
	—
	—
	634042,11
	1254166,73
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н283У
	—
	—
	634034,98
	1254152,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н284У
	—
	—
	634031,88
	1254145,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н285У
	—
	—
	634037,98
	1254140,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н381У
	—
	—
	634042,57
	1254131,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н385У
	—
	—
	634039,19
	1254120,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н382У
	—
	—
	634050,58
	1254109,67
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н383У
	—
	—
	634057,47
	1254106,13
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н36У
	—
	—
	634068,95
	1254100,64
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:87 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н36У
	н96У
	51,68
	—
	согласовано

	н96У
	н281У
	55,61
	—
	согласовано

	н281У
	н282У
	16,22
	—
	согласовано

	н282У
	н283У
	16,27
	—
	согласовано

	н283У
	н284У
	7,60
	—
	согласовано

	н284У
	н285У
	7,55
	—
	согласовано

	н285У
	н381У
	10,17
	—
	согласовано

	н381У
	н385У
	12,08
	—
	согласовано

	н385У
	н382У
	15,40
	—
	согласовано

	н382У
	н383У
	7,75
	—
	согласовано

	н383У
	н36У
	12,73
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:87 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 43

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2714±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-486

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:97 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:87 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:88 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н210У
	—
	—
	634749,39
	1253582,62
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н209У
	—
	—
	634766,79
	1253607,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н344У
	—
	—
	634749,73
	1253627,83
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н333У
	—
	—
	634729,10
	1253594,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н211У
	—
	—
	634749,39
	1253578,72
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н210У
	—
	—
	634749,39
	1253582,62
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:88 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н210У
	н209У
	30,30
	—
	согласовано

	н209У
	н344У
	26,59
	—
	согласовано

	н344У
	н333У
	39,17
	—
	согласовано

	н333У
	н211У
	25,72
	—
	согласовано

	н211У
	н210У
	3,90
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:88 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, д. 88

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	889±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	900 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-11

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:88 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:90 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н22У
	—
	—
	634282,33
	1253876,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н359У
	—
	—
	634293,65
	1253893,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н360У
	—
	—
	634303,03
	1253888,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н361У
	—
	—
	634307,26
	1253895,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н362У
	—
	—
	634308,96
	1253898,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н363У
	—
	—
	634294,00
	1253906,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н364У
	—
	—
	634295,27
	1253908,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н148У
	—
	—
	634282,87
	1253915,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н147У
	—
	—
	634277,29
	1253906,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н146У
	—
	—
	634267,61
	1253895,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н159У
	—
	—
	634265,96
	1253896,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н160У
	—
	—
	634261,02
	1253889,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н22У
	—
	—
	634282,33
	1253876,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:90 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н22У
	н359У
	20,37
	—
	согласовано

	н359У
	н360У
	11,00
	—
	согласовано

	н360У
	н361У
	8,10
	—
	согласовано

	н361У
	н362У
	3,40
	—
	согласовано

	н362У
	н363У
	17,26
	—
	согласовано

	н363У
	н364У
	2,64
	—
	согласовано

	н364У
	н148У
	14,15
	—
	согласовано

	н148У
	н147У
	10,74
	—
	согласовано

	н147У
	н146У
	14,48
	—
	согласовано

	н146У
	н159У
	1,82
	—
	согласовано

	н159У
	н160У
	8,58
	—
	согласовано

	н160У
	н22У
	24,76
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:90 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, дом 57

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	859±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-241

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:154 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:90 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:91 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н277У
	—
	—
	633883,14
	1254105,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н276У
	—
	—
	633915,42
	1254149,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н403У
	—
	—
	633900,21
	1254158,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н404У
	—
	—
	633878,51
	1254135,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н399У
	—
	—
	633866,90
	1254120,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	383
	633883,82
	1254109,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	387
	633915,23
	1254153,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	386
	633901,71
	1254162,63
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	385
	633879,13
	1254138,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	384
	633868,40
	1254124,81
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н277У
	—
	—
	633883,14
	1254105,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:91 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н277У
	н276У
	54,94
	—
	согласовано

	н276У
	н403У
	17,70
	—
	согласовано

	н403У
	н404У
	31,75
	—
	согласовано

	н404У
	н399У
	18,68
	—
	согласовано

	н399У
	н277У
	22,59
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:91 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, станица  Зотовская, 35"а"

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1077±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	77

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:91 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:92 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	107
	—
	—
	633912,81
	1254057,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	106
	—
	—
	633951,32
	1254120,70
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н275У
	—
	—
	633952,30
	1254123,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н276У
	—
	—
	633915,42
	1254149,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н277У
	—
	—
	633883,14
	1254105,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н399У
	—
	—
	633866,90
	1254120,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н400У
	—
	—
	633858,23
	1254109,78
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н401У
	—
	—
	633870,15
	1254096,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н402У
	—
	—
	633870,21
	1254088,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	383
	633883,82
	1254109,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	384
	633868,40
	1254124,81
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	388
	633859,73
	1254113,88
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	389
	633871,65
	1254100,96
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	390
	633871,71
	1254092,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	391
	633915,29
	1254064,35
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	392
	633953,80
	1254127,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	387
	633915,23
	1254153,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	107
	—
	—
	633912,81
	1254057,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:92 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	107
	106
	73,74
	—
	согласовано

	106
	н275У
	2,63
	—
	согласовано

	н275У
	н276У
	45,31
	—
	согласовано

	н276У
	н277У
	54,94
	—
	согласовано

	н277У
	н399У
	22,59
	—
	согласовано

	н399У
	н400У
	13,95
	—
	согласовано

	н400У
	н401У
	17,58
	—
	согласовано

	н401У
	н402У
	8,23
	—
	согласовано

	н402У
	107
	52,58
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:92 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, станица  Зотовская, 35

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4053±22 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 22 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3995 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	58

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:129 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:92 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:120 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н385У
	—
	—
	634039,19
	1254120,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н381У
	—
	—
	634042,57
	1254131,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н285У
	—
	—
	634037,98
	1254140,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н284У
	—
	—
	634031,88
	1254145,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н283У
	—
	—
	634034,98
	1254152,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н386У
	—
	—
	634030,03
	1254163,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н387У
	—
	—
	634018,72
	1254162,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н388У
	—
	—
	634006,91
	1254140,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н405У
	—
	—
	633990,75
	1254110,23
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н218У
	—
	—
	634013,54
	1254095,90
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н217У
	—
	—
	634027,06
	1254117,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н385У
	—
	—
	634039,19
	1254120,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:120 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н385У
	н381У
	12,08
	—
	согласовано

	н381У
	н285У
	10,17
	—
	согласовано

	н285У
	н284У
	7,55
	—
	согласовано

	н284У
	н283У
	7,60
	—
	согласовано

	н283У
	н386У
	12,33
	—
	согласовано

	н386У
	н387У
	11,39
	—
	согласовано

	н387У
	н388У
	24,50
	—
	согласовано

	н388У
	н405У
	34,39
	—
	согласовано

	н405У
	н218У
	26,92
	—
	согласовано

	н218У
	н217У
	25,39
	—
	согласовано

	н217У
	н385У
	12,41
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:120 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. 41

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1815±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2400 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-585

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:136 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:120 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:144 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	26
	634915,68
	1253474,48
	634915,68
	1253474,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	27
	634905,67
	1253493,95
	634905,67
	1253493,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	28
	634871,34
	1253522,84
	634871,34
	1253522,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	29
	634865,61
	1253513,33
	634865,61
	1253513,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	30
	634855,55
	1253504,65
	634855,55
	1253504,65
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	31
	634852,13
	1253501,96
	634852,13
	1253501,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	32
	634847,29
	1253499,66
	634847,29
	1253499,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	33
	634843,25
	1253488,95
	634843,25
	1253488,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34
	634875,96
	1253452,05
	634875,96
	1253452,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	26
	634915,68
	1253474,48
	634915,68
	1253474,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:144 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	26
	27
	21,89
	—
	—

	27
	28
	44,87
	—
	—

	28
	29
	11,10
	—
	—

	29
	30
	13,29
	—
	—

	30
	31
	4,35
	—
	—

	31
	32
	5,36
	—
	—

	32
	33
	11,45
	—
	—

	33
	34
	49,31
	—
	—

	34
	26
	45,62
	—
	—



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:144 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №27а

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2741±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2740 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:144 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:145 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н278У
	—
	—
	634219,66
	1253865,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н153У
	—
	—
	634239,05
	1253898,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н158У
	—
	—
	634208,26
	1253915,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н279У
	—
	—
	634194,72
	1253924,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н384У
	—
	—
	634176,54
	1253893,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н406У
	—
	—
	634204,79
	1253876,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н412У
	—
	—
	634212,46
	1253871,70
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н413У
	—
	—
	634212,15
	1253869,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	35
	634217,13
	1253867,46
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	36
	634236,57
	1253900,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	37
	634206,04
	1253918,00
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	38
	634192,19
	1253926,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	39
	634174,33
	1253895,87
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	40
	634202,26
	1253878,16
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	41
	634209,93
	1253873,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	42
	634209,62
	1253871,76
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н278У
	—
	—
	634219,66
	1253865,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:145 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н278У
	н153У
	37,96
	—
	согласовано

	н153У
	н158У
	35,48
	—
	согласовано

	н158У
	н279У
	15,93
	—
	согласовано

	н279У
	н384У
	35,75
	—
	согласовано

	н384У
	н406У
	33,06
	—
	согласовано

	н406У
	н412У
	8,87
	—
	согласовано

	н412У
	н413У
	1,96
	—
	согласовано

	н413У
	н278У
	8,65
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:145 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №27

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1859±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1860 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:98 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:145 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:146 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н274У
	—
	—
	634583,79
	1253756,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н330У
	—
	—
	634603,26
	1253798,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н331У
	—
	—
	634579,30
	1253811,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н332У
	—
	—
	634557,68
	1253770,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н274У
	—
	—
	634583,79
	1253756,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:146 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н274У
	н330У
	45,61
	—
	согласовано

	н330У
	н331У
	27,31
	—
	согласовано

	н331У
	н332У
	46,08
	—
	согласовано

	н332У
	н274У
	29,46
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:146 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. № 73

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1300±13 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 13 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1300 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:148 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:146 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:149 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	—
	—
	634795,67
	1253689,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н54У
	—
	—
	634806,53
	1253703,60
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н65У
	—
	—
	634824,26
	1253721,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н66У
	—
	—
	634800,56
	1253741,21
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н67У
	—
	—
	634787,34
	1253723,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н68У
	—
	—
	634779,45
	1253710,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н69У
	—
	—
	634760,32
	1253685,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н70У
	—
	—
	634750,50
	1253691,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н71У
	—
	—
	634748,38
	1253688,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н72У
	—
	—
	634727,16
	1253661,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н73У
	—
	—
	634744,43
	1253646,65
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н74У
	—
	—
	634743,49
	1253645,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н56У
	—
	—
	634753,56
	1253637,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	25
	634806,47
	1253694,36
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	24
	634817,33
	1253708,48
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	43
	634835,06
	1253726,68
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	44
	634811,36
	1253746,09
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	45
	634798,14
	1253728,26
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	46
	634790,25
	1253715,33
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	47
	634771,12
	1253690,82
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	48
	634761,30
	1253696,82
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	49
	634737,96
	1253666,47
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	50
	634755,23
	1253651,53
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	51
	634753,34
	1253649,15
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	11
	634762,84
	1253640,78
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н55У
	—
	—
	634795,67
	1253689,48
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:149 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н54У
	17,81
	—
	согласовано

	н54У
	н65У
	25,41
	—
	согласовано

	н65У
	н66У
	30,63
	—
	согласовано

	н66У
	н67У
	22,20
	—
	согласовано

	н67У
	н68У
	15,15
	—
	согласовано

	н68У
	н69У
	31,09
	—
	согласовано

	н69У
	н70У
	11,51
	—
	согласовано

	н70У
	н71У
	3,66
	—
	согласовано

	н71У
	н72У
	34,63
	—
	согласовано

	н72У
	н73У
	22,84
	—
	согласовано

	н73У
	н74У
	1,52
	—
	согласовано

	н74У
	н56У
	12,68
	—
	согласовано

	н56У
	н55У
	66,69
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:149 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, д. № 86

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3293±20 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 20 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3320 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-27

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:150 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:149 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:392 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н389У
	—
	—
	633866,13
	1254181,73
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н390У
	—
	—
	633889,30
	1254206,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н391У
	—
	—
	633865,08
	1254236,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н392У
	—
	—
	633846,10
	1254252,65
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н393У
	—
	—
	633835,74
	1254231,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н394У
	—
	—
	633830,46
	1254219,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н395У
	—
	—
	633829,12
	1254216,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н396У
	—
	—
	633829,12
	1254204,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н397У
	—
	—
	633840,77
	1254198,73
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н389У
	—
	—
	633866,13
	1254181,73
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:392 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н389У
	н390У
	34,18
	—
	согласовано

	н390У
	н391У
	38,32
	—
	согласовано

	н391У
	н392У
	24,88
	—
	согласовано

	н392У
	н393У
	23,17
	—
	согласовано

	н393У
	н394У
	13,56
	—
	согласовано

	н394У
	н395У
	3,19
	—
	согласовано

	н395У
	н396У
	11,62
	—
	согласовано

	н396У
	н397У
	13,19
	—
	согласовано

	н397У
	н389У
	30,53
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:392 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 36

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2329±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2900 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-571

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:392 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:404 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н259У
	—
	—
	634539,05
	1253701,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н260У
	—
	—
	634550,87
	1253719,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н261У
	—
	—
	634571,51
	1253745,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н262У
	—
	—
	634554,02
	1253754,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н263У
	—
	—
	634534,72
	1253765,60
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н264У
	—
	—
	634532,94
	1253762,64
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н265У
	—
	—
	634525,87
	1253750,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н266У
	—
	—
	634507,95
	1253761,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н246У
	—
	—
	634499,93
	1253747,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н258У
	—
	—
	634492,65
	1253753,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н257У
	—
	—
	634486,83
	1253747,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н256У
	—
	—
	634467,72
	1253762,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н255У
	—
	—
	634465,18
	1253764,40
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н267У
	—
	—
	634462,20
	1253755,40
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н268У
	—
	—
	634479,73
	1253743,65
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н269У
	—
	—
	634470,93
	1253728,22
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н270У
	—
	—
	634532,84
	1253692,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	260
	634535,08
	1253688,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	261
	634569,31
	1253750,07
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	262
	634554,63
	1253757,59
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	263
	634535,33
	1253768,78
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	264
	634533,55
	1253765,82
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	265
	634526,48
	1253754,05
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	266
	634508,56
	1253765,13
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	209
	634500,54
	1253751,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	221
	634493,26
	1253756,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	220
	634487,44
	1253750,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	219
	634468,33
	1253765,48
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	218
	634465,79
	1253767,58
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	267
	634462,81
	1253758,58
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	268
	634480,34
	1253746,83
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	269
	634471,54
	1253731,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	270
	634509,54
	1253711,75
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н259У
	—
	—
	634539,05
	1253701,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:404 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н259У
	н260У
	20,82
	—
	согласовано

	н260У
	н261У
	33,37
	—
	согласовано

	н261У
	н262У
	19,72
	—
	согласовано

	н262У
	н263У
	22,31
	—
	согласовано

	н263У
	н264У
	3,45
	—
	согласовано

	н264У
	н265У
	13,73
	—
	согласовано

	н265У
	н266У
	21,07
	—
	согласовано

	н266У
	н246У
	16,16
	—
	согласовано

	н246У
	н258У
	8,88
	—
	согласовано

	н258У
	н257У
	7,91
	—
	согласовано

	н257У
	н256У
	24,07
	—
	согласовано

	н256У
	н255У
	3,30
	—
	согласовано

	н255У
	н267У
	9,48
	—
	согласовано

	н267У
	н268У
	21,10
	—
	согласовано

	н268У
	н269У
	17,76
	—
	согласовано

	н269У
	н270У
	71,27
	—
	согласовано

	н270У
	н259У
	10,95
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:404 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 104

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	4069±23 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 23 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	4197 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-128

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:404 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:407 :



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н72У
	—
	—
	634727,16
	1253661,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н71У
	—
	—
	634748,38
	1253688,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н80У
	—
	—
	634728,73
	1253702,93
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н81У
	—
	—
	634714,94
	1253688,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н82У
	—
	—
	634706,49
	1253677,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н72У
	—
	—
	634727,16
	1253661,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:407 :

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н72У
	н71У
	34,63
	—
	согласовано

	н71У
	н80У
	24,11
	—
	согласовано

	н80У
	н81У
	19,63
	—
	согласовано

	н81У
	н82У
	14,20
	—
	согласовано

	н82У
	н72У
	26,11
	—
	согласовано



	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:407 :

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Зотовская, д. 84

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	877±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1200 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-323

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	7.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:408 

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:407 :

	1.
	—



	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
 в сведениях о местоположении их границ



	[bookmark: Утч_ЗУ_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:2



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н9У
	—
	—
	634183,93
	1253928,90
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н10У
	—
	—
	634191,89
	1253942,85
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н11У
	—
	—
	634202,23
	1253961,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н12У
	—
	—
	634179,94
	1253976,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н13У
	—
	—
	634147,12
	1253996,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н14У
	—
	—
	634135,08
	1253976,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н15У
	—
	—
	634131,65
	1253967,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н16У
	—
	—
	634125,88
	1253955,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н17У
	—
	—
	634176,46
	1253924,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	114
	634182,30
	1253932,85
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	115
	634190,26
	1253946,80
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	116
	634200,60
	1253965,25
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	117
	634178,31
	1253980,05
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	118
	634145,49
	1254000,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	119
	634133,45
	1253980,09
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	120
	634130,02
	1253971,32
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	121
	634124,25
	1253959,63
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	122
	634174,83
	1253927,98
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н9У
	—
	—
	634183,93
	1253928,90
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н9У
	н10У
	16,06
	—
	согласовано

	н10У
	н11У
	21,15
	—
	согласовано

	н11У
	н12У
	26,76
	—
	согласовано

	н12У
	н13У
	38,53
	—
	согласовано

	н13У
	н14У
	23,47
	—
	согласовано

	н14У
	н15У
	9,42
	—
	согласовано

	н15У
	н16У
	13,04
	—
	согласовано

	н16У
	н17У
	59,67
	—
	согласовано

	н17У
	н9У
	8,92
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:2

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, СНТ Зотовская, д. 50

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2962±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2962 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130006:638 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилья

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:2 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:5



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34:01:130002:5(1)

	н18У
	—
	—
	634291,59
	1253830,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н19У
	—
	—
	634308,20
	1253855,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н20У
	—
	—
	634304,96
	1253861,49
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н21У
	—
	—
	634286,66
	1253873,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н22У
	—
	—
	634282,33
	1253876,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н23У
	—
	—
	634270,35
	1253883,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н24У
	—
	—
	634253,48
	1253852,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	309
	634288,15
	1253830,07
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	310
	634304,10
	1253853,90
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	311
	634300,84
	1253859,82
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	312
	634283,22
	1253872,70
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	313
	634278,89
	1253876,33
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	314
	634266,91
	1253883,33
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	315
	634250,04
	1253851,80
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н18У
	—
	—
	634291,59
	1253830,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34:01:130002:5(2)

	н25У
	—
	—
	633932,98
	1254150,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	319
	633928,18
	1254276,80
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	320
	633892,73
	1254242,69
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	321
	633883,87
	1254234,38
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	316
	633939,08
	1254151,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	317
	633906,52
	1254232,74
	633906,52
	1254232,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	318
	633936,94
	1254268,63
	633936,94
	1254268,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н26У
	—
	—
	633931,18
	1254270,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н27У
	—
	—
	633894,73
	1254235,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н398У
	—
	—
	633879,74
	1254239,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н407У
	—
	—
	633917,94
	1254165,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н25У
	—
	—
	633932,98
	1254150,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34:01:130002:5(3)

	322
	634011,00
	1254251,54
	634011,00
	1254251,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	323
	634054,74
	1254320,20
	634054,74
	1254320,20
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	324
	634053,43
	1254321,67
	634053,43
	1254321,67
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	325
	634051,63
	1254322,92
	634051,63
	1254322,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	326
	634007,89
	1254254,26
	634007,89
	1254254,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	322
	634011,00
	1254251,54
	634011,00
	1254251,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	34:01:130002:5(1)

	н18У
	н19У
	29,87
	—
	согласовано

	н19У
	н20У
	6,81
	—
	согласовано

	н20У
	н21У
	21,79
	—
	согласовано

	н21У
	н22У
	5,65
	—
	согласовано

	н22У
	н23У
	13,88
	—
	согласовано

	н23У
	н24У
	35,76
	—
	согласовано

	н24У
	н18У
	43,87
	—
	согласовано

	34:01:130002:5(2)

	н25У
	317
	86,53
	—
	согласовано

	317
	318
	47,05
	—
	—

	318
	н26У
	5,95
	—
	согласовано

	н26У
	н27У
	50,58
	—
	согласовано

	н27У
	н398У
	15,67
	—
	согласовано

	н398У
	н407У
	83,41
	—
	согласовано

	н407У
	н25У
	21,31
	—
	согласовано

	34:01:130002:5(3)

	322
	323
	81,41
	—
	—

	323
	324
	1,97
	—
	—

	324
	325
	2,19
	—
	—

	325
	326
	81,41
	—
	—

	326
	322
	4,13
	—
	—



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:5

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, №24

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3544±21 
(1) 1562,99±13,74;
(2) 1647,51±14,37;
(3) 333,01±6,39

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 
(1) ΔP =  =  = 13,74;
(2) ΔP =  =  = 14,37;
(3) ΔP =  =  = 6,39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3560 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-16

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:168 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного  хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:5 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:15



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н97У
	—
	—
	634180,59
	1254030,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н98У
	—
	—
	634218,49
	1254097,67
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н99У
	—
	—
	634194,32
	1254111,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н100У
	—
	—
	634178,51
	1254084,96
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н101У
	—
	—
	634162,45
	1254057,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н102У
	—
	—
	634140,52
	1254020,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н103У
	—
	—
	634164,73
	1254003,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н104У
	—
	—
	634179,82
	1254028,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	52
	634176,77
	1254031,83
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	53
	634177,54
	1254034,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	54
	634215,44
	1254101,15
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	55
	634191,27
	1254115,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	56
	634175,46
	1254088,44
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	57
	634159,40
	1254061,16
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	58
	634137,47
	1254023,49
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	59
	634161,68
	1254007,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н97У
	—
	—
	634180,59
	1254030,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н97У
	н98У
	76,76
	—
	согласовано

	н98У
	н99У
	28,07
	—
	согласовано

	н99У
	н100У
	31,28
	—
	согласовано

	н100У
	н101У
	31,66
	—
	согласовано

	н101У
	н102У
	43,59
	—
	согласовано

	н102У
	н103У
	29,23
	—
	согласовано

	н103У
	н104У
	28,96
	—
	согласовано

	н104У
	н97У
	2,68
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:15

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3100±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3100 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:139 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:15 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:28



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34:01:130002:28(1)

	157
	634597,97
	1253691,11
	634597,97
	1253691,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	158
	634617,59
	1253723,62
	634617,59
	1253723,62
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	159
	634604,40
	1253731,55
	634604,40
	1253731,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	160
	634601,03
	1253726,95
	634601,03
	1253726,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н418У
	—
	—
	634593,80
	1253731,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н419У
	—
	—
	634577,72
	1253704,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	161
	634595,03
	1253730,59
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	162
	634578,15
	1253705,06
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	134
	634585,78
	1253699,12
	634585,78
	1253699,12
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	157
	634597,97
	1253691,11
	634597,97
	1253691,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34:01:130002:28(2)

	н112У
	—
	—
	634701,03
	1253590,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н113У
	—
	—
	634704,57
	1253598,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н114У
	—
	—
	634705,45
	1253601,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н111У
	—
	—
	634709,38
	1253607,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н75У
	—
	—
	634708,23
	1253614,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н79У
	—
	—
	634694,46
	1253622,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н115У
	—
	—
	634685,86
	1253611,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н116У
	—
	—
	634677,00
	1253597,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н120У
	—
	—
	634676,55
	1253598,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н121У
	—
	—
	634674,33
	1253594,64
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н122У
	—
	—
	634694,06
	1253579,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н123У
	—
	—
	634695,56
	1253581,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	145
	634701,03
	1253594,51
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	146
	634704,57
	1253602,60
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	147
	634705,45
	1253605,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	148
	634709,38
	1253611,04
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	96
	634708,29
	1253615,55
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	99
	634693,72
	1253625,59
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	149
	634685,86
	1253615,47
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	150
	634677,00
	1253601,71
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	151
	634676,55
	1253601,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	152
	634674,33
	1253598,61
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	153
	634676,93
	1253596,85
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	154
	634675,39
	1253594,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	155
	634692,57
	1253581,50
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	156
	634695,56
	1253585,53
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н112У
	—
	—
	634701,03
	1253590,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	34:01:130002:28(3)

	н107У
	—
	—
	634727,08
	1253549,06
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н108У
	—
	—
	634740,10
	1253572,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н109У
	—
	—
	634739,94
	1253580,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н117У
	—
	—
	634723,56
	1253589,11
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н118У
	—
	—
	634718,13
	1253576,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н119У
	—
	—
	634718,85
	1253576,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н126У
	—
	—
	634711,40
	1253565,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н127У
	—
	—
	634710,23
	1253565,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н128У
	—
	—
	634709,09
	1253564,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н129У
	—
	—
	634714,54
	1253560,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н130У
	—
	—
	634715,33
	1253561,22
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н131У
	—
	—
	634718,91
	1253558,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н132У
	—
	—
	634717,62
	1253556,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	108
	634727,08
	1253553,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	109
	634740,10
	1253576,27
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	110
	634739,94
	1253583,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	111
	634723,56
	1253593,08
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	136
	634718,13
	1253580,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	137
	634718,85
	1253580,42
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	138
	634711,40
	1253569,85
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	139
	634710,23
	1253569,81
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	140
	634709,09
	1253568,54
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	141
	634714,54
	1253564,47
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	142
	634715,33
	1253565,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	143
	634718,91
	1253562,47
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	144
	634717,62
	1253560,50
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н107У
	—
	—
	634727,08
	1253549,06
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	34:01:130002:28(1)

	157
	158
	37,97
	—
	—

	158
	159
	15,39
	—
	—

	159
	160
	5,70
	—
	—

	160
	н418У
	8,45
	—
	согласовано

	н418У
	н419У
	31,36
	—
	согласовано

	н419У
	134
	9,64
	—
	согласовано

	134
	157
	14,59
	—
	—

	34:01:130002:28(2)

	н112У
	н113У
	8,83
	—
	согласовано

	н113У
	н114У
	2,96
	—
	согласовано

	н114У
	н111У
	6,85
	—
	согласовано

	н111У
	н75У
	7,37
	—
	согласовано

	н75У
	н79У
	16,04
	—
	согласовано

	н79У
	н115У
	14,02
	—
	согласовано

	н115У
	н116У
	16,37
	—
	согласовано

	н116У
	н120У
	0,53
	—
	согласовано

	н120У
	н121У
	4,04
	—
	согласовано

	н121У
	н122У
	24,84
	—
	согласовано

	н122У
	н123У
	2,51
	—
	согласовано

	н123У
	н112У
	10,51
	—
	согласовано

	34:01:130002:28(3)

	н107У
	н108У
	26,64
	—
	согласовано

	н108У
	н109У
	7,72
	—
	согласовано

	н109У
	н117У
	18,73
	—
	согласовано

	н117У
	н118У
	13,33
	—
	согласовано

	н118У
	н119У
	0,87
	—
	согласовано

	н119У
	н126У
	12,93
	—
	согласовано

	н126У
	н127У
	1,17
	—
	согласовано

	н127У
	н128У
	1,71
	—
	согласовано

	н128У
	н129У
	6,80
	—
	согласовано

	н129У
	н130У
	1,07
	—
	согласовано

	н130У
	н131У
	4,50
	—
	согласовано

	н131У
	н132У
	2,35
	—
	согласовано

	н132У
	н107У
	12,05
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:28

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 14

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2325±17 
(1) 861,22±10,11;
(2) 807,31±10,11;
(3) 656,04±8,96

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 
(1) ΔP =  =  = 10,11;
(2) ΔP =  =  = 10,11;
(3) ΔP =  =  = 8,96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2325 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	—

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:28 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:30



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н134У
	—
	—
	634102,38
	1253980,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н135У
	—
	—
	634122,39
	1254013,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н136У
	—
	—
	634103,41
	1254025,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н137У
	—
	—
	634099,34
	1254018,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н138У
	—
	—
	634096,04
	1254017,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н139У
	—
	—
	634090,69
	1254010,52
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н140У
	—
	—
	634087,92
	1254005,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н141У
	—
	—
	634091,06
	1254003,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н142У
	—
	—
	634088,81
	1253999,17
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н143У
	—
	—
	634090,58
	1253998,21
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н144У
	—
	—
	634088,44
	1253993,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н145У
	—
	—
	634088,68
	1253990,72
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	183
	634100,10
	1253984,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	184
	634120,11
	1254017,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	185
	634101,13
	1254029,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	186
	634097,06
	1254022,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	187
	634093,76
	1254021,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	188
	634088,41
	1254014,45
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	189
	634085,64
	1254009,52
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	190
	634088,78
	1254007,79
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	191
	634086,53
	1254003,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	192
	634088,30
	1254002,14
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	193
	634086,16
	1253997,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	194
	634086,40
	1253994,65
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н134У
	—
	—
	634102,38
	1253980,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н134У
	н135У
	38,88
	—
	согласовано

	н135У
	н136У
	22,23
	—
	согласовано

	н136У
	н137У
	8,15
	—
	согласовано

	н137У
	н138У
	3,40
	—
	согласовано

	н138У
	н139У
	8,79
	—
	согласовано

	н139У
	н140У
	5,65
	—
	согласовано

	н140У
	н141У
	3,59
	—
	согласовано

	н141У
	н142У
	5,20
	—
	согласовано

	н142У
	н143У
	2,01
	—
	согласовано

	н143У
	н144У
	4,80
	—
	согласовано

	н144У
	н145У
	3,20
	—
	согласовано

	н145У
	н134У
	17,11
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:30

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская,47

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	856±10 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 10 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	856 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:166 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:30 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:41



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н161У
	—
	—
	634525,14
	1253784,78
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н162У
	—
	—
	634542,66
	1253812,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н163У
	—
	—
	634522,47
	1253824,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н164У
	—
	—
	634517,35
	1253816,61
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н165У
	—
	—
	634488,79
	1253833,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н166У
	—
	—
	634475,93
	1253812,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	274
	634525,53
	1253786,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	275
	634543,05
	1253813,69
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	276
	634522,86
	1253825,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	277
	634517,74
	1253817,86
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	278
	634489,18
	1253835,13
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	279
	634476,32
	1253813,29
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н161У
	—
	—
	634525,14
	1253784,78
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н161У
	н162У
	32,74
	—
	согласовано

	н162У
	н163У
	23,60
	—
	согласовано

	н163У
	н164У
	9,54
	—
	согласовано

	н164У
	н165У
	33,38
	—
	согласовано

	н165У
	н166У
	25,34
	—
	согласовано

	н166У
	н161У
	56,26
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:41

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 69

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1599±14 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 14 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1599 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:158 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:41 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:42



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н146У
	—
	—
	634267,61
	1253895,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н147У
	—
	—
	634277,29
	1253906,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н148У
	—
	—
	634282,87
	1253915,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н149У
	—
	—
	634256,91
	1253931,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н150У
	—
	—
	634254,18
	1253926,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н151У
	—
	—
	634253,42
	1253927,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н153У
	—
	—
	634239,05
	1253898,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н152У
	—
	—
	634252,67
	1253891,15
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н154У
	—
	—
	634251,00
	1253889,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н155У
	—
	—
	634253,17
	1253887,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н156У
	—
	—
	634255,96
	1253889,95
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н157У
	—
	—
	634259,62
	1253887,64
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н159У
	—
	—
	634265,96
	1253896,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	280
	634266,58
	1253898,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	281
	634273,28
	1253906,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	282
	634281,13
	1253919,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	283
	634255,88
	1253934,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	284
	634253,15
	1253929,88
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	285
	634252,39
	1253930,35
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	286
	634248,45
	1253924,01
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	287
	634237,37
	1253901,36
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	288
	634251,64
	1253894,09
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	289
	634249,97
	1253892,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	290
	634252,14
	1253890,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	291
	634254,93
	1253892,89
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	292
	634258,59
	1253890,58
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	293
	634264,93
	1253899,51
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н146У
	—
	—
	634267,61
	1253895,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н146У
	н147У
	14,48
	—
	согласовано

	н147У
	н148У
	10,74
	—
	согласовано

	н148У
	н149У
	30,15
	—
	согласовано

	н149У
	н150У
	4,97
	—
	согласовано

	н150У
	н151У
	0,89
	—
	согласовано

	н151У
	н153У
	32,65
	—
	согласовано

	н153У
	н152У
	15,29
	—
	согласовано

	н152У
	н154У
	2,49
	—
	согласовано

	н154У
	н155У
	3,10
	—
	согласовано

	н155У
	н156У
	4,00
	—
	согласовано

	н156У
	н157У
	4,33
	—
	согласовано

	н157У
	н159У
	10,95
	—
	согласовано

	н159У
	н146У
	1,82
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:42

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская , р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, № 56

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1029±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1040 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-11

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:151 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:42 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:52



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н134У
	—
	—
	634102,38
	1253980,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н145У
	—
	—
	634088,68
	1253990,72
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н144У
	—
	—
	634088,44
	1253993,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н143У
	—
	—
	634090,58
	1253998,21
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н142У
	—
	—
	634088,81
	1253999,17
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н141У
	—
	—
	634091,06
	1254003,86
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н140У
	—
	—
	634087,92
	1254005,59
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н139У
	—
	—
	634090,69
	1254010,52
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н138У
	—
	—
	634096,04
	1254017,50
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н137У
	—
	—
	634099,34
	1254018,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н136У
	—
	—
	634103,41
	1254025,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н186У
	—
	—
	634093,83
	1254029,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н187У
	—
	—
	634093,48
	1254028,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н188У
	—
	—
	634073,84
	1254039,85
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н189У
	—
	—
	634054,95
	1254052,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н190У
	—
	—
	634038,52
	1254028,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н191У
	—
	—
	634047,92
	1254021,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н192У
	—
	—
	634062,81
	1254010,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н193У
	—
	—
	634071,68
	1254004,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н194У
	—
	—
	634068,93
	1253999,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н195У
	—
	—
	634068,32
	1253994,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н196У
	—
	—
	634085,80
	1253986,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н197У
	—
	—
	634068,54
	1253960,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н198У
	—
	—
	634085,79
	1253950,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	271
	634082,68
	1253953,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	183
	634100,10
	1253984,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	194
	634086,40
	1253994,65
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	193
	634086,16
	1253997,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	192
	634088,30
	1254002,14
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	191
	634086,53
	1254003,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	190
	634088,78
	1254007,79
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	189
	634085,64
	1254009,52
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	188
	634088,41
	1254014,45
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	187
	634093,76
	1254021,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	186
	634097,06
	1254022,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	185
	634101,13
	1254029,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	330
	634091,55
	1254033,34
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	331
	634091,20
	1254032,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	332
	634071,56
	1254043,78
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	333
	634052,67
	1254056,67
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	229
	634036,24
	1254032,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	228
	634045,64
	1254025,28
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	227
	634060,53
	1254013,95
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	226
	634069,40
	1254008,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	225
	634066,65
	1254003,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	224
	634066,04
	1253998,77
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	223
	634083,52
	1253990,02
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	222
	634065,62
	1253963,37
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н134У
	—
	—
	634102,38
	1253980,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н134У
	н145У
	17,11
	—
	согласовано

	н145У
	н144У
	3,20
	—
	согласовано

	н144У
	н143У
	4,80
	—
	согласовано

	н143У
	н142У
	2,01
	—
	согласовано

	н142У
	н141У
	5,20
	—
	согласовано

	н141У
	н140У
	3,59
	—
	согласовано

	н140У
	н139У
	5,65
	—
	согласовано

	н139У
	н138У
	8,79
	—
	согласовано

	н138У
	н137У
	3,40
	—
	согласовано

	н137У
	н136У
	8,15
	—
	согласовано

	н136У
	н186У
	10,40
	—
	согласовано

	н186У
	н187У
	0,70
	—
	согласовано

	н187У
	н188У
	22,54
	—
	согласовано

	н188У
	н189У
	22,87
	—
	согласовано

	н189У
	н190У
	29,39
	—
	согласовано

	н190У
	н191У
	11,73
	—
	согласовано

	н191У
	н192У
	18,71
	—
	согласовано

	н192У
	н193У
	10,55
	—
	согласовано

	н193У
	н194У
	5,89
	—
	согласовано

	н194У
	н195У
	4,30
	—
	согласовано

	н195У
	н196У
	19,55
	—
	согласовано

	н196У
	н197У
	30,96
	—
	согласовано

	н197У
	н198У
	19,99
	—
	согласовано

	н198У
	н134У
	34,45
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:52

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 44

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2582±18 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 18 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2589 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-7

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:000000:1212 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	личное подсобное хозяйство

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:52 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:59



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н338У
	—
	—
	634703,61
	1253752,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н339У
	—
	—
	634713,32
	1253763,60
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н340У
	—
	—
	634683,82
	1253783,53
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н341У
	—
	—
	634674,22
	1253769,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н342У
	—
	—
	634663,63
	1253745,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н343У
	—
	—
	634672,81
	1253740,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	376
	—
	—
	634675,31
	1253739,04
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н238У
	—
	—
	634679,51
	1253736,36
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	334
	634685,89
	1253786,07
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	335
	634656,39
	1253806,00
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	336
	634646,79
	1253792,21
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	337
	634636,67
	1253769,01
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	338
	634645,38
	1253762,78
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	339
	634649,45
	1253760,32
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	340
	634652,08
	1253758,83
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	341
	634676,18
	1253774,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н338У
	—
	—
	634703,61
	1253752,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н338У
	н339У
	14,93
	—
	согласовано

	н339У
	н340У
	35,60
	—
	согласовано

	н340У
	н341У
	16,80
	—
	согласовано

	н341У
	н342У
	26,50
	—
	согласовано

	н342У
	н343У
	10,52
	—
	согласовано

	н343У
	376
	2,80
	—
	согласовано

	376
	н238У
	4,98
	—
	согласовано

	н238У
	н338У
	28,87
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:59

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, дом 77

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1234±12 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 12 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1229 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	5

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:126 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:59 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:69



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н215У
	—
	—
	634030,71
	1254085,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н216У
	—
	—
	634043,47
	1254107,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н217У
	—
	—
	634027,06
	1254117,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н218У
	—
	—
	634013,54
	1254095,90
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	342
	634027,99
	1254089,67
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	343
	634040,75
	1254111,39
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	344
	634024,34
	1254121,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	345
	634010,82
	1254099,94
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н215У
	—
	—
	634030,71
	1254085,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н215У
	н216У
	25,19
	—
	согласовано

	н216У
	н217У
	19,24
	—
	согласовано

	н217У
	н218У
	25,39
	—
	согласовано

	н218У
	н215У
	20,01
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:69

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, №42/1

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	496±8 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 8 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	496 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:140 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	административное здание

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:69 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:74



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	351
	634041,82
	1254179,89
	634041,82
	1254179,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	350
	634051,55
	1254196,32
	634051,55
	1254196,32
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	348
	634062,95
	1254215,55
	634062,95
	1254215,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	322
	634011,00
	1254251,54
	634011,00
	1254251,54
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	326
	634007,89
	1254254,26
	634007,89
	1254254,26
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	347
	633955,89
	1254290,97
	633955,89
	1254290,97
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	317
	633906,52
	1254232,74
	633906,52
	1254232,74
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н25У
	—
	—
	633932,98
	1254150,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н179У
	—
	—
	633950,33
	1254173,17
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н178У
	—
	—
	633955,50
	1254179,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н177У
	—
	—
	633974,96
	1254202,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н219У
	—
	—
	633988,39
	1254214,58
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	316
	633939,08
	1254151,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	329
	633956,43
	1254174,56
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	328
	633961,60
	1254180,53
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	327
	633981,06
	1254204,37
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	352
	633988,83
	1254215,02
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	351
	634041,82
	1254179,89
	634041,82
	1254179,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	351
	350
	19,09
	—
	—

	350
	348
	22,36
	—
	—

	348
	322
	63,20
	—
	—

	322
	326
	4,13
	—
	—

	326
	347
	63,65
	—
	—

	347
	317
	76,34
	—
	—

	317
	н25У
	86,53
	—
	согласовано

	н25У
	н179У
	28,67
	—
	согласовано

	н179У
	н178У
	7,90
	—
	согласовано

	н178У
	н177У
	30,77
	—
	согласовано

	н177У
	н219У
	17,75
	—
	согласовано

	н219У
	351
	63,70
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:74

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, строение 97

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	10000±35 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 35 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	10000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения ЛПХ

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:74 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:84



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н239У
	—
	—
	634376,05
	1253621,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	381
	634417,82
	1253793,34
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	382
	634428,90
	1253815,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	377
	634382,15
	1253842,98
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	378
	634289,13
	1253702,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	379
	634385,04
	1253630,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	380
	634446,27
	1253777,43
	634446,27
	1253777,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н240У
	—
	—
	634412,49
	1253793,36
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н241У
	—
	—
	634417,82
	1253805,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н242У
	—
	—
	634372,73
	1253825,23
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н243У
	—
	—
	634345,52
	1253785,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н244У
	—
	—
	634337,58
	1253756,45
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н245У
	—
	—
	634287,94
	1253691,21
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н239У
	—
	—
	634376,05
	1253621,81
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н239У
	380
	170,73
	—
	согласовано

	380
	н240У
	37,35
	—
	согласовано

	н240У
	н241У
	13,32
	—
	согласовано

	н241У
	н242У
	49,19
	—
	согласовано

	н242У
	н243У
	48,55
	—
	согласовано

	н243У
	н244У
	29,65
	—
	согласовано

	н244У
	н245У
	81,98
	—
	согласовано

	н245У
	н239У
	112,16
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:84

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, №4

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	16022±46 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 46 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	17046 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-1024

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:114 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для размещения зданий, строений, сооружений

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:84 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:152



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н175У
	—
	—
	633971,63
	1254140,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н181У
	—
	—
	633967,29
	1254132,87
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н180У
	—
	—
	633964,62
	1254128,00
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н182У
	—
	—
	633971,28
	1254123,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н183У
	—
	—
	634006,90
	1254181,94
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н176У
	—
	—
	634000,79
	1254186,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	60
	633977,38
	1254124,96
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	61
	634013,00
	1254183,33
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	62
	634006,89
	1254187,74
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	63
	633977,73
	1254142,15
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	64
	633973,39
	1254134,26
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	65
	633970,72
	1254129,39
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н175У
	—
	—
	633971,63
	1254140,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:152

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н175У
	н181У
	9,00
	—
	согласовано

	н181У
	н180У
	5,55
	—
	согласовано

	н180У
	н182У
	8,00
	—
	согласовано

	н182У
	н183У
	68,38
	—
	согласовано

	н183У
	н176У
	7,54
	—
	согласовано

	н176У
	н175У
	54,12
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:152

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская, № 39 А

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	558±8 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 8 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	558 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:153 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:152 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:155



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н286У
	—
	—
	634352,88
	1253935,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н287У
	—
	—
	634357,43
	1253943,63
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н288У
	—
	—
	634356,95
	1253944,05
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н289У
	—
	—
	634369,04
	1253965,38
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н290У
	—
	—
	634370,80
	1253968,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н291У
	—
	—
	634344,13
	1253987,16
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н292У
	—
	—
	634323,40
	1253959,56
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н293У
	—
	—
	634318,54
	1253961,44
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н294У
	—
	—
	634313,75
	1253955,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н295У
	—
	—
	634312,64
	1253950,98
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н296У
	—
	—
	634294,80
	1253923,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н297У
	—
	—
	634317,14
	1253909,18
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н298У
	—
	—
	634321,13
	1253911,43
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н299У
	—
	—
	634325,31
	1253918,52
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н300У
	—
	—
	634331,45
	1253915,07
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н301У
	—
	—
	634330,01
	1253912,40
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н302У
	—
	—
	634329,48
	1253912,70
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н303У
	—
	—
	634324,87
	1253904,58
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н304У
	—
	—
	634330,85
	1253900,62
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н305У
	—
	—
	634332,59
	1253903,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	66
	634331,61
	1253906,75
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	67
	634351,90
	1253938,62
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	68
	634356,45
	1253946,49
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	69
	634355,97
	1253946,91
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	70
	634368,06
	1253968,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	71
	634369,82
	1253971,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	72
	634343,15
	1253990,02
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	73
	634322,42
	1253962,42
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	74
	634317,56
	1253964,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	75
	634312,77
	1253958,23
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	76
	634311,66
	1253953,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	77
	634293,82
	1253926,23
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	78
	634316,16
	1253912,04
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	79
	634320,15
	1253914,29
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	80
	634325,10
	1253922,67
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	81
	634332,13
	1253918,71
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	82
	634329,98
	1253914,71
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	83
	634329,72
	1253914,86
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	84
	634327,03
	1253910,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	85
	634325,06
	1253906,66
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	86
	634329,87
	1253903,48
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н286У
	—
	—
	634352,88
	1253935,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:155

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н286У
	н287У
	9,09
	—
	согласовано

	н287У
	н288У
	0,64
	—
	согласовано

	н288У
	н289У
	24,52
	—
	согласовано

	н289У
	н290У
	3,64
	—
	согласовано

	н290У
	н291У
	32,51
	—
	согласовано

	н291У
	н292У
	34,52
	—
	согласовано

	н292У
	н293У
	5,21
	—
	согласовано

	н293У
	н294У
	7,73
	—
	согласовано

	н294У
	н295У
	4,53
	—
	согласовано

	н295У
	н296У
	32,87
	—
	согласовано

	н296У
	н297У
	26,47
	—
	согласовано

	н297У
	н298У
	4,58
	—
	согласовано

	н298У
	н299У
	8,23
	—
	согласовано

	н299У
	н300У
	7,04
	—
	согласовано

	н300У
	н301У
	3,03
	—
	согласовано

	н301У
	н302У
	0,61
	—
	согласовано

	н302У
	н303У
	9,34
	—
	согласовано

	н303У
	н304У
	7,17
	—
	согласовано

	н304У
	н305У
	3,70
	—
	согласовано

	н305У
	н286У
	37,78
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:155

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. № 58/1

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3029±19 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 19 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3000 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	29

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:155 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:161



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н78У
	—
	—
	634690,44
	1253625,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н77У
	—
	—
	634711,99
	1253655,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н306У
	—
	—
	634695,90
	1253667,97
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н307У
	—
	—
	634668,95
	1253634,08
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н308У
	—
	—
	634672,47
	1253631,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н309У
	—
	—
	634681,53
	1253625,41
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н310У
	—
	—
	634682,11
	1253626,21
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н311У
	—
	—
	634685,08
	1253624,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н312У
	—
	—
	634687,97
	1253623,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	87
	634690,44
	1253629,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	88
	634711,99
	1253659,36
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	89
	634695,90
	1253671,94
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	90
	634668,95
	1253638,05
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	91
	634672,47
	1253635,65
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	92
	634681,53
	1253629,38
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	93
	634682,11
	1253630,18
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	94
	634685,08
	1253628,11
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	95
	634687,97
	1253627,44
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н78У
	—
	—
	634690,44
	1253625,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:161

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н78У
	н77У
	36,88
	—
	согласовано

	н77У
	н306У
	20,42
	—
	согласовано

	н306У
	н307У
	43,30
	—
	согласовано

	н307У
	н308У
	4,26
	—
	согласовано

	н308У
	н309У
	11,02
	—
	согласовано

	н309У
	н310У
	0,99
	—
	согласовано

	н310У
	н311У
	3,62
	—
	согласовано

	н311У
	н312У
	2,97
	—
	согласовано

	н312У
	н78У
	3,17
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:161

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. № 82

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	903±11 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 11 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	903 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:163 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:161 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:162



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н75У
	—
	—
	634708,23
	1253614,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н76У
	—
	—
	634726,10
	1253644,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н77У
	—
	—
	634711,99
	1253655,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н78У
	—
	—
	634690,44
	1253625,46
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н79У
	—
	—
	634694,46
	1253622,57
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	96
	634708,29
	1253615,55
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	97
	634708,23
	1253618,32
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	98
	634726,10
	1253648,34
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	88
	634711,99
	1253659,36
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	87
	634690,44
	1253629,43
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	99
	634693,72
	1253625,59
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н75У
	—
	—
	634708,23
	1253614,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:162

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н76У
	34,94
	—
	согласовано

	н76У
	н77У
	17,90
	—
	согласовано

	н77У
	н78У
	36,88
	—
	согласовано

	н78У
	н79У
	4,95
	—
	согласовано

	н79У
	н75У
	16,04
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:162

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, д. № 83

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	700±9 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 9 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	732 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-32

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:162 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:164



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н313У
	—
	—
	634409,26
	1253845,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н314У
	—
	—
	634419,18
	1253861,89
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н315У
	—
	—
	634396,20
	1253875,52
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н316У
	—
	—
	634386,46
	1253859,19
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	9
	634409,26
	1253847,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	10
	634419,18
	1253863,89
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	100
	634396,20
	1253877,52
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	101
	634386,46
	1253861,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н313У
	—
	—
	634409,26
	1253845,24
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:164

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н313У
	н314У
	19,38
	—
	согласовано

	н314У
	н315У
	26,72
	—
	согласовано

	н315У
	н316У
	19,01
	—
	согласовано

	н316У
	н313У
	26,73
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:164

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, д. 64

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	513±8 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 8 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	513 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:116 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для размещения здания клуба

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:164 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:391



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н246У
	—
	—
	634499,93
	1253747,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н247У
	—
	—
	634514,28
	1253773,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н248У
	—
	—
	634507,04
	1253777,33
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н249У
	—
	—
	634508,56
	1253780,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н250У
	—
	—
	634478,27
	1253797,58
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н251У
	—
	—
	634469,32
	1253802,22
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н252У
	—
	—
	634458,84
	1253784,71
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н253У
	—
	—
	634453,95
	1253775,34
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н254У
	—
	—
	634457,43
	1253768,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н255У
	—
	—
	634465,18
	1253764,40
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н256У
	—
	—
	634467,72
	1253762,30
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н257У
	—
	—
	634486,83
	1253747,66
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н258У
	—
	—
	634492,65
	1253753,01
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	209
	634500,54
	1253751,10
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	210
	634514,89
	1253776,21
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	211
	634507,65
	1253780,51
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	212
	634509,17
	1253783,86
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	213
	634478,88
	1253800,76
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	214
	634469,93
	1253805,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	215
	634459,45
	1253787,89
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	216
	634454,56
	1253778,52
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	217
	634458,04
	1253771,93
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	218
	634465,79
	1253767,58
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	219
	634468,33
	1253765,48
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	220
	634487,44
	1253750,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	221
	634493,26
	1253756,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н246У
	—
	—
	634499,93
	1253747,92
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:391

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н246У
	н247У
	28,92
	—
	согласовано

	н247У
	н248У
	8,42
	—
	согласовано

	н248У
	н249У
	3,68
	—
	согласовано

	н249У
	н250У
	34,69
	—
	согласовано

	н250У
	н251У
	10,08
	—
	согласовано

	н251У
	н252У
	20,41
	—
	согласовано

	н252У
	н253У
	10,57
	—
	согласовано

	н253У
	н254У
	7,45
	—
	согласовано

	н254У
	н255У
	8,89
	—
	согласовано

	н255У
	н256У
	3,30
	—
	согласовано

	н256У
	н257У
	24,07
	—
	согласовано

	н257У
	н258У
	7,91
	—
	согласовано

	н258У
	н246У
	8,88
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:391

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	—

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Зотовская, 68

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	1883±15 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 15 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	1883 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	0

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:394 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:391 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:395



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н197У
	—
	—
	634068,54
	1253960,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н196У
	—
	—
	634085,80
	1253986,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н195У
	—
	—
	634068,32
	1253994,84
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н194У
	—
	—
	634068,93
	1253999,10
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н193У
	—
	—
	634071,68
	1254004,31
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н192У
	—
	—
	634062,81
	1254010,02
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н191У
	—
	—
	634047,92
	1254021,35
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н190У
	—
	—
	634038,52
	1254028,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н317У
	—
	—
	634035,46
	1254024,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н318У
	—
	—
	634028,55
	1254012,91
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н319У
	—
	—
	634031,71
	1254010,72
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н320У
	—
	—
	634024,46
	1254000,76
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н321У
	—
	—
	634021,45
	1253994,75
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н322У
	—
	—
	634020,13
	1253988,22
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н323У
	—
	—
	634032,29
	1253980,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н324У
	—
	—
	634040,15
	1253976,88
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н325У
	—
	—
	634043,57
	1253974,85
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н326У
	—
	—
	634044,26
	1253976,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н327У
	—
	—
	634048,17
	1253973,69
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н328У
	—
	—
	634047,43
	1253972,55
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	222
	634065,62
	1253963,37
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	223
	634083,52
	1253990,02
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	224
	634066,04
	1253998,77
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	225
	634066,65
	1254003,03
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	226
	634069,40
	1254008,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	227
	634060,53
	1254013,95
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	228
	634045,64
	1254025,28
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	229
	634036,24
	1254032,30
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	230
	634033,18
	1254028,32
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	231
	634026,27
	1254016,84
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	232
	634029,43
	1254014,65
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	233
	634022,18
	1254004,69
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	234
	634019,17
	1253998,68
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	235
	634017,85
	1253992,15
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	236
	634030,01
	1253984,21
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	237
	634037,87
	1253980,81
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	238
	634040,60
	1253979,19
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	239
	634041,30
	1253980,44
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	240
	634044,70
	1253978,35
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	241
	634043,94
	1253977,18
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н197У
	—
	—
	634068,54
	1253960,39
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:395

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н197У
	н196У
	30,96
	—
	согласовано

	н196У
	н195У
	19,55
	—
	согласовано

	н195У
	н194У
	4,30
	—
	согласовано

	н194У
	н193У
	5,89
	—
	согласовано

	н193У
	н192У
	10,55
	—
	согласовано

	н192У
	н191У
	18,71
	—
	согласовано

	н191У
	н190У
	11,73
	—
	согласовано

	н190У
	н317У
	5,02
	—
	согласовано

	н317У
	н318У
	13,40
	—
	согласовано

	н318У
	н319У
	3,84
	—
	согласовано

	н319У
	н320У
	12,32
	—
	согласовано

	н320У
	н321У
	6,72
	—
	согласовано

	н321У
	н322У
	6,66
	—
	согласовано

	н322У
	н323У
	14,52
	—
	согласовано

	н323У
	н324У
	8,56
	—
	согласовано

	н324У
	н325У
	3,98
	—
	согласовано

	н325У
	н326У
	1,42
	—
	согласовано

	н326У
	н327У
	4,59
	—
	согласовано

	н327У
	н328У
	1,36
	—
	согласовано

	н328У
	н197У
	24,36
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:395

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 30

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	2264±17 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 17 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	2280 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-16

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	34:01:130002:159 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:395 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:405



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н17У
	—
	—
	634176,46
	1253924,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н16У
	—
	—
	634125,88
	1253955,68
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н15У
	—
	—
	634131,65
	1253967,37
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н14У
	—
	—
	634135,08
	1253976,14
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н13У
	—
	—
	634147,12
	1253996,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н135У
	—
	—
	634122,39
	1254013,80
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н134У
	—
	—
	634102,38
	1253980,47
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н198У
	—
	—
	634085,79
	1253950,28
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н336У
	—
	—
	634114,81
	1253933,29
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н337У
	—
	—
	634153,50
	1253909,09
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	122
	634174,83
	1253927,98
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	121
	634124,25
	1253959,63
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	120
	634130,02
	1253971,32
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	119
	634133,45
	1253980,09
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	118
	634145,49
	1254000,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	184
	634120,11
	1254017,73
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	183
	634100,10
	1253984,40
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	271
	634082,68
	1253953,99
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	272
	634113,18
	1253937,24
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	273
	634151,87
	1253913,04
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—

	н17У
	—
	—
	634176,46
	1253924,03
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)
	—



	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:405

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ(согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	н17У
	н16У
	59,67
	—
	согласовано

	н16У
	н15У
	13,04
	—
	согласовано

	н15У
	н14У
	9,42
	—
	согласовано

	н14У
	н13У
	23,47
	—
	согласовано

	н13У
	н135У
	30,30
	—
	согласовано

	н135У
	н134У
	38,88
	—
	согласовано

	н134У
	н198У
	34,45
	—
	согласовано

	н198У
	н336У
	33,63
	—
	согласовано

	н336У
	н337У
	45,64
	—
	согласовано

	н337У
	н17У
	27,39
	—
	согласовано



	3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером  34:01:130002:405

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Адрес земельного участка
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 105

	1.1.
	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	1.2.
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка
	—

	2.
	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения(вычисления) площади (Р ± ΔР), м2
	3590±21 

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2
	ΔP =  =  = 21 

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2
	3652 

	5.
	Оценка расхождения Р и Ркад (Р – Ркад), м2
	-62

	6.
	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 
	Pмин=600, Pмакс=5000 

	7.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	— 

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения личного подсобного хозяйства

	8.1.
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	—

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	—

	10.
	Иные сведения
	—



	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером  34:01:130002:405 :

	1.
	—



	Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке



	[bookmark: Описание_местоположения_строения]1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:348



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	—
	—
	—
	634437,60
	1253619,20
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н2О
	—
	—
	—
	634442,55
	1253626,62
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н3О
	—
	—
	—
	634436,54
	1253630,62
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н4О
	—
	—
	—
	634431,59
	1253623,21
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н1О
	—
	—
	—
	634437,60
	1253619,20
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:348

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:000000:277 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, двлд. 5

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	двлд. 5

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:348 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1212



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н119О
	—
	—
	—
	634084,07
	1254023,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н120О
	—
	—
	—
	634087,78
	1254029,82
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н121О
	—
	—
	—
	634080,05
	1254034,61
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н122О
	—
	—
	—
	634076,34
	1254028,62
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н119О
	—
	—
	—
	634084,07
	1254023,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1212

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:52 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, двлд. 44

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	двлд. 44

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:000000:1212 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:96



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н115О
	—
	—
	—
	633962,23
	1254136,68
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н116О
	—
	—
	—
	633967,79
	1254145,41
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н117О
	—
	—
	—
	633960,83
	1254149,85
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н118О
	—
	—
	—
	633955,26
	1254141,13
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н115О
	—
	—
	—
	633962,23
	1254136,68
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:51 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 39

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:96 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:97



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н180О
	—
	—
	—
	634072,53
	1254131,92
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н181О
	—
	—
	—
	634075,90
	1254141,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н210О
	—
	—
	—
	634069,98
	1254143,76
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н211О
	—
	—
	—
	634066,60
	1254133,96
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н180О
	—
	—
	—
	634072,53
	1254131,92
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:87 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская (обл), Алексеевский (р-н), Зотовская (ст-ца.), №43

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:97 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:98



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н164О
	—
	—
	—
	634218,16
	1253871,15
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н165О
	—
	—
	—
	634222,17
	1253878,82
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н166О
	—
	—
	—
	634217,20
	1253881,41
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н167О
	—
	—
	—
	634213,20
	1253873,75
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н164О
	—
	—
	—
	634218,16
	1253871,15
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:145 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская (обл),Алексеевский (р-н),Зотовская (ст-ца.),д. №27

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:98 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:99



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:65 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 80

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:99 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:100



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:100

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Алексеевский (р-н) Зотовская (ст-ца.) 7а

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:100 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:114



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н135О
	—
	—
	—
	634360,12
	1253707,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н136О
	—
	—
	—
	634362,57
	1253708,86
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н137О
	—
	—
	—
	634365,19
	1253715,66
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н138О
	—
	—
	—
	634368,39
	1253714,42
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н139О
	—
	—
	—
	634381,13
	1253747,52
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н140О
	—
	—
	—
	634379,50
	1253750,13
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н141О
	—
	—
	—
	634377,32
	1253751,33
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н142О
	—
	—
	—
	634376,72
	1253752,96
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н143О
	—
	—
	—
	634374,65
	1253754,60
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н144О
	—
	—
	—
	634371,92
	1253754,60
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н145О
	—
	—
	—
	634370,22
	1253752,21
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н146О
	—
	—
	—
	634367,30
	1253752,21
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н147О
	—
	—
	—
	634365,39
	1253752,84
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н148О
	—
	—
	—
	634352,86
	1253719,81
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н149О
	—
	—
	—
	634357,29
	1253718,13
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н150О
	—
	—
	—
	634354,89
	1253711,81
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н151О
	—
	—
	—
	634356,32
	1253708,58
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н135О
	—
	—
	—
	634360,12
	1253707,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:84 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 4

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:114 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:115



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 225 "а"

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:115 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:116



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н174О
	—
	—
	—
	634412,44
	1253851,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н175О
	—
	—
	—
	634417,93
	1253860,15
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н176О
	—
	—
	—
	634401,49
	1253870,85
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н177О
	—
	—
	—
	634396,00
	1253862,41
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н174О
	—
	—
	—
	634412,44
	1253851,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:116

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:164 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, д. 64

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:116 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:121



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н216О
	—
	—
	—
	633998,15
	1253977,10
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н217О
	—
	—
	—
	634001,84
	1253983,77
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н218О
	—
	—
	—
	633994,51
	1253987,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н219О
	—
	—
	—
	633990,82
	1253981,16
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н216О
	—
	—
	—
	633998,15
	1253977,10
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:121

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:7 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 31

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:121 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:122



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:122

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	сооружение

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст. Зотовская

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:122 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:123



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н123О
	—
	—
	—
	634780,03
	1253589,65
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н124О
	—
	—
	—
	634783,85
	1253594,65
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н125О
	—
	—
	—
	634777,22
	1253599,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н126О
	—
	—
	—
	634773,40
	1253594,73
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н123О
	—
	—
	—
	634780,03
	1253589,65
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:123

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:4 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 89

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:123 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:125



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н93О
	—
	—
	—
	634860,37
	1253514,00
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н94О
	—
	—
	—
	634866,54
	1253520,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н95О
	—
	—
	—
	634859,14
	1253527,51
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н96О
	—
	—
	—
	634852,97
	1253520,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н93О
	—
	—
	—
	634860,37
	1253514,00
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:125

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:34 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №94

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:125 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:126



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н198О
	—
	—
	—
	634694,16
	1253756,97
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н199О
	—
	—
	—
	634698,48
	1253764,22
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н200О
	—
	—
	—
	634691,04
	1253768,65
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н201О
	—
	—
	—
	634686,72
	1253761,40
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н198О
	—
	—
	—
	634694,16
	1253756,97
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:126

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:59 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №77

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:126 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:127



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н73О
	—
	—
	—
	634585,42
	1253656,90
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н74О
	—
	—
	—
	634589,81
	1253663,96
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н75О
	—
	—
	—
	634581,51
	1253669,13
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н76О
	—
	—
	—
	634577,12
	1253662,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н73О
	—
	—
	—
	634585,42
	1253656,90
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:127

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:22 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №21

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:127 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:128



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н224О
	—
	—
	—
	634315,58
	1253878,14
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н225О
	—
	—
	—
	634320,46
	1253886,57
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н226О
	—
	—
	—
	634313,02
	1253890,88
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н227О
	—
	—
	—
	634308,14
	1253882,45
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н224О
	—
	—
	—
	634315,58
	1253878,14
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:128

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:36 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №59

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:128 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:129



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н160О
	—
	—
	—
	633931,56
	1254114,56
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н161О
	—
	—
	—
	633936,52
	1254123,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н162О
	—
	—
	—
	633931,41
	1254126,48
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н163О
	—
	—
	—
	633926,45
	1254117,34
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н160О
	—
	—
	—
	633931,56
	1254114,56
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:129

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:92 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №35

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:129 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:130



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н107О
	—
	—
	—
	634320,30
	1253812,94
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н108О
	—
	—
	—
	634324,21
	1253819,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н109О
	—
	—
	—
	634318,47
	1253823,02
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н110О
	—
	—
	—
	634314,56
	1253816,25
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н107О
	—
	—
	—
	634320,30
	1253812,94
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:47 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №23

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:130 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:131



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н206О
	—
	—
	—
	634742,82
	1253710,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н207О
	—
	—
	—
	634745,48
	1253718,54
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н208О
	—
	—
	—
	634738,57
	1253720,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н209О
	—
	—
	—
	634735,91
	1253712,26
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н206О
	—
	—
	—
	634742,82
	1253710,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:14 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №85

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:131 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:132



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н194О
	—
	—
	—
	634364,77
	1253882,17
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н195О
	—
	—
	—
	634373,49
	1253895,21
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н196О
	—
	—
	—
	634363,60
	1253901,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н197О
	—
	—
	—
	634354,87
	1253888,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н194О
	—
	—
	—
	634364,77
	1253882,17
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:132

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:21 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 60

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:132 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:133



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н156О
	—
	—
	—
	634623,41
	1253735,33
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н157О
	—
	—
	—
	634626,49
	1253740,69
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н158О
	—
	—
	—
	634620,07
	1253744,39
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н159О
	—
	—
	—
	634616,98
	1253739,03
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н156О
	—
	—
	—
	634623,41
	1253735,33
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:133

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:85 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №72

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:133 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:134



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н31О
	—
	—
	—
	634774,56
	1253626,11
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н32О
	—
	—
	—
	634778,13
	1253631,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н33О
	—
	—
	—
	634771,61
	1253635,90
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н34О
	—
	—
	—
	634768,04
	1253630,18
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н31О
	—
	—
	—
	634774,56
	1253626,11
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:12 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №90

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:134 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:135



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:135

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст-ца Зотовская, д. 40

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:135 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:136



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н212О
	—
	—
	—
	634012,62
	1254100,44
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н213О
	—
	—
	—
	634018,16
	1254109,34
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н214О
	—
	—
	—
	634010,95
	1254113,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н215О
	—
	—
	—
	634005,41
	1254104,93
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н212О
	—
	—
	—
	634012,62
	1254100,44
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:120 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №41

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:136 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:137



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н220О
	—
	—
	—
	634473,10
	1253631,04
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н221О
	—
	—
	—
	634479,88
	1253641,29
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н222О
	—
	—
	—
	634475,01
	1253644,51
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н223О
	—
	—
	—
	634468,23
	1253634,26
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	1
	634474,30
	1253629,97
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	2
	634480,94
	1253640,39
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	3
	634474,57
	1253644,25
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	4
	634474,90
	1253644,80
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	5
	634473,02
	1253645,94
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	6
	634468,36
	1253638,25
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	7
	634470,28
	1253637,08
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	8
	634468,38
	1253633,91
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	9
	634472,10
	1253631,65
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	10
	634471,95
	1253631,39
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н220О
	—
	—
	—
	634473,10
	1253631,04
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:32 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №7а

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:137 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:139



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н63О
	—
	—
	—
	634156,60
	1254011,91
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н64О
	—
	—
	—
	634161,17
	1254019,61
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н65О
	—
	—
	—
	634154,13
	1254023,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н66О
	—
	—
	—
	634149,56
	1254016,09
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н63О
	—
	—
	—
	634156,60
	1254011,91
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:15 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №46

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:139 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:141



	Система координат —
	Зона № —

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:86 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Россия, Волгоградская обл., Алексеевский район, ст-ца Зотовская, дом №7

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:141 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:143



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н190О
	—
	—
	—
	634442,50
	1253796,60
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н191О
	—
	—
	—
	634440,48
	1253797,66
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н192О
	—
	—
	—
	634439,56
	1253795,92
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н193О
	—
	—
	—
	634441,58
	1253794,86
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н190О
	—
	—
	—
	634442,50
	1253796,60
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	сооружение

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:143 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:153



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н111О
	—
	—
	—
	633971,03
	1254129,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н112О
	—
	—
	—
	633975,47
	1254137,58
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н113О
	—
	—
	—
	633971,09
	1254140,02
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н114О
	—
	—
	—
	633966,70
	1254132,06
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	45
	633977,80
	1254131,89
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	46
	633982,24
	1254139,76
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	47
	633977,86
	1254142,20
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	48
	633973,47
	1254134,24
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н111О
	—
	—
	—
	633971,03
	1254129,71
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:153

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:152 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 39 А

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:153 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:154



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н182О
	—
	—
	—
	634303,03
	1253888,14
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н183О
	—
	—
	—
	634307,26
	1253895,05
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н184О
	—
	—
	—
	634297,88
	1253900,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н185О
	—
	—
	—
	634293,65
	1253893,88
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	49
	634306,04
	1253898,01
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	50
	634296,66
	1253903,75
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	51
	634292,43
	1253896,84
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	52
	634301,81
	1253891,10
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н182О
	—
	—
	—
	634303,03
	1253888,14
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:154

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:90 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 57

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:154 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:157



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н67О
	—
	—
	—
	634710,94
	1253567,10
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н68О
	—
	—
	—
	634714,60
	1253571,98
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н69О
	—
	—
	—
	634706,24
	1253578,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н70О
	—
	—
	—
	634705,01
	1253576,61
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н228О
	—
	—
	—
	634706,49
	1253575,50
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н229О
	—
	—
	—
	634704,07
	1253572,26
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	61
	634710,94
	1253571,45
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	62
	634714,60
	1253576,33
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	63
	634706,24
	1253582,59
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	64
	634705,01
	1253580,96
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	65
	634706,49
	1253579,85
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	66
	634704,07
	1253576,61
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н67О
	—
	—
	—
	634710,94
	1253567,10
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:157

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:20 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 12

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:157 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:159



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н71О
	—
	—
	—
	634036,18
	1253985,09
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н72О
	—
	—
	—
	634041,04
	1253992,77
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н178О
	—
	—
	—
	634032,42
	1253998,23
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н179О
	—
	—
	—
	634027,56
	1253990,54
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	71
	634034,54
	1253989,22
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	72
	634039,40
	1253996,90
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	73
	634030,78
	1254002,36
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	74
	634025,92
	1253994,67
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н71О
	—
	—
	—
	634036,18
	1253985,09
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:159

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:395 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 30

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:159 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:163



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н168О
	—
	—
	—
	634701,35
	1253650,51
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н169О
	—
	—
	—
	634699,42
	1253652,01
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н170О
	—
	—
	—
	634703,61
	1253657,38
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н171О
	—
	—
	—
	634696,91
	1253662,61
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н172О
	—
	—
	—
	634690,97
	1253655,01
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н173О
	—
	—
	—
	634699,63
	1253648,31
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	81
	634698,63
	1253653,88
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	82
	634700,35
	1253656,08
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	83
	634698,42
	1253657,58
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	84
	634702,61
	1253662,95
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	85
	634695,91
	1253668,18
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	86
	634689,97
	1253660,58
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н168О
	—
	—
	—
	634701,35
	1253650,51
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:163

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:161 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская область, р-н. Алексеевский, ст-ца. Зотовская, д. 82

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:163 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:408



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н43О
	—
	—
	—
	634717,45
	1253673,19
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н44О
	—
	—
	—
	634722,79
	1253680,31
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н45О
	—
	—
	—
	634716,47
	1253685,05
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н46О
	—
	—
	—
	634711,13
	1253677,93
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	137
	634727,77
	1253679,42
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	138
	634733,11
	1253686,54
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	139
	634726,79
	1253691,28
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	140
	634721,45
	1253684,16
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н43О
	—
	—
	—
	634717,45
	1253673,19
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:408

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:407 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, двлд. 84

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	двлд. 84

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:408 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:409



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н202О
	—
	—
	—
	634796,47
	1253570,30
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н203О
	—
	—
	—
	634802,36
	1253577,04
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н204О
	—
	—
	—
	634797,06
	1253581,66
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н205О
	—
	—
	—
	634791,17
	1253574,92
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н202О
	—
	—
	—
	634796,47
	1253570,30
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:409

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	— 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	—

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	—

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:409 :

	1.
	—




	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130006:638



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	—
	—
	—
	634172,98
	1253964,35
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н6О
	—
	—
	—
	634178,03
	1253972,92
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н7О
	—
	—
	—
	634170,08
	1253977,60
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н8О
	—
	—
	—
	634165,03
	1253969,03
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н5О
	—
	—
	—
	634172,98
	1253964,35
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером  34:01:130006:638

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики



	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	— 

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002:2 

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	34:01:130002 

	5.
	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	—

	5.1.
	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде
	Волгоградская обл., р-н Алексеевский, ст-ца Зотовская, двлд. 50

	5.2.
	Дополнительные сведения о местоположении
	двлд. 50

	6.
	Иные сведения
	—



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130006:638 :

	1.
	—



	Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения



	[bookmark: Строения_для_исправления_ошибок]1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:138

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н55О
	—
	—
	—
	634266,55
	1253944,53
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н56О
	—
	—
	—
	634271,25
	1253952,55
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н57О
	—
	—
	—
	634264,73
	1253956,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н58О
	—
	—
	—
	634264,83
	1253956,54
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н59О
	—
	—
	—
	634261,03
	1253958,76
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н60О
	—
	—
	—
	634256,13
	1253950,39
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н61О
	—
	—
	—
	634259,93
	1253948,17
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н62О
	—
	—
	—
	634260,03
	1253948,34
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	11
	634265,50
	1253948,80
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	12
	634270,20
	1253956,82
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	13
	634263,68
	1253960,64
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	14
	634263,78
	1253960,81
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	15
	634259,98
	1253963,03
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	16
	634255,08
	1253954,66
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	17
	634258,88
	1253952,44
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	18
	634258,98
	1253952,61
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н55О
	—
	—
	—
	634266,55
	1253944,53
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:138

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:138

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:140

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н127О
	—
	—
	—
	634030,71
	1254088,64
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н128О
	—
	—
	—
	634035,25
	1254097,51
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н129О
	—
	—
	—
	634027,02
	1254101,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н130О
	—
	—
	—
	634022,48
	1254092,85
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	19
	634029,83
	1254094,07
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	20
	634034,29
	1254102,01
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	21
	634024,85
	1254106,82
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	22
	634020,55
	1254099,01
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н127О
	—
	—
	—
	634030,71
	1254088,64
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:140

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:140

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:147

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н19О
	—
	—
	—
	634645,56
	1253722,43
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н20О
	—
	—
	—
	634648,57
	1253728,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н21О
	—
	—
	—
	634641,55
	1253732,85
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н22О
	—
	—
	—
	634638,51
	1253726,99
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	23
	634651,05
	1253720,60
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	24
	634654,06
	1253726,41
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	25
	634647,04
	1253731,02
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	26
	634644,00
	1253725,16
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н19О
	—
	—
	—
	634645,56
	1253722,43
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:147

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:147

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:148

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н186О
	—
	—
	—
	634579,42
	1253760,05
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н187О
	—
	—
	—
	634583,46
	1253767,57
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н188О
	—
	—
	—
	634575,82
	1253771,84
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н189О
	—
	—
	—
	634571,91
	1253764,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	27
	634589,30
	1253763,71
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	28
	634593,53
	1253771,23
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	29
	634586,47
	1253776,20
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	30
	634582,14
	1253768,62
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н186О
	—
	—
	—
	634579,42
	1253760,05
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:148

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:148

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:150

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н35О
	—
	—
	—
	634753,90
	1253640,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н36О
	—
	—
	—
	634760,17
	1253647,48
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н37О
	—
	—
	—
	634753,24
	1253653,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н38О
	—
	—
	—
	634753,08
	1253653,19
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н39О
	—
	—
	—
	634751,33
	1253654,68
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н40О
	—
	—
	—
	634745,35
	1253647,62
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н41О
	—
	—
	—
	634747,10
	1253646,14
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н42О
	—
	—
	—
	634746,96
	1253645,97
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	31
	634763,58
	1253644,26
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	32
	634769,85
	1253651,66
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	33
	634762,92
	1253657,55
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	34
	634762,76
	1253657,37
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	35
	634761,01
	1253658,86
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	36
	634755,03
	1253651,80
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	37
	634756,78
	1253650,32
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	38
	634756,64
	1253650,15
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н35О
	—
	—
	—
	634753,90
	1253640,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:150

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:150

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:151

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н97О
	—
	—
	—
	634271,05
	1253905,64
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н98О
	—
	—
	—
	634276,37
	1253913,93
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н99О
	—
	—
	—
	634268,71
	1253918,73
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н100О
	—
	—
	—
	634265,17
	1253913,22
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н101О
	—
	—
	—
	634267,06
	1253912,00
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н102О
	—
	—
	—
	634265,33
	1253909,31
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	39
	634273,97
	1253916,87
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	40
	634266,31
	1253921,67
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	41
	634262,77
	1253916,16
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	42
	634264,66
	1253914,94
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	43
	634262,93
	1253912,25
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	44
	634268,65
	1253908,58
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н97О
	—
	—
	—
	634271,05
	1253905,64
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:151

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:151

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:156

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н77О
	—
	—
	—
	634694,01
	1253581,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н78О
	—
	—
	—
	634696,98
	1253585,04
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н79О
	—
	—
	—
	634694,27
	1253587,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н80О
	—
	—
	—
	634695,54
	1253588,76
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н81О
	—
	—
	—
	634689,58
	1253593,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н82О
	—
	—
	—
	634686,76
	1253589,49
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н83О
	—
	—
	—
	634688,39
	1253588,26
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н84О
	—
	—
	—
	634686,97
	1253586,38
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	53
	634693,58
	1253585,36
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	54
	634696,55
	1253589,32
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	55
	634693,84
	1253591,36
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	56
	634695,11
	1253593,04
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	57
	634689,15
	1253597,52
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	58
	634686,33
	1253593,77
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	59
	634687,96
	1253592,54
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	60
	634686,54
	1253590,66
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н77О
	—
	—
	—
	634694,01
	1253581,08
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:156

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:156

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:158

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н103О
	—
	—
	—
	634493,37
	1253806,82
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н104О
	—
	—
	—
	634498,00
	1253815,18
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н105О
	—
	—
	—
	634485,90
	1253822,03
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н106О
	—
	—
	—
	634481,13
	1253813,40
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	67
	634498,00
	1253818,18
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	68
	634485,90
	1253825,03
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	69
	634481,13
	1253816,40
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	70
	634493,37
	1253809,82
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н103О
	—
	—
	—
	634493,37
	1253806,82
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:158

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:158

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:166

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н85О
	—
	—
	—
	634114,04
	1254009,07
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н86О
	—
	—
	—
	634116,59
	1254013,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н87О
	—
	—
	—
	634109,16
	1254017,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н88О
	—
	—
	—
	634108,99
	1254017,49
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н89О
	—
	—
	—
	634107,31
	1254018,49
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н90О
	—
	—
	—
	634104,00
	1254012,95
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н91О
	—
	—
	—
	634112,81
	1254007,70
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н92О
	—
	—
	—
	634113,73
	1254009,25
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	87
	634110,73
	1254011,99
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	88
	634111,65
	1254013,54
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	89
	634111,96
	1254013,36
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	90
	634114,51
	1254017,66
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	91
	634107,08
	1254022,08
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	92
	634106,91
	1254021,78
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	93
	634105,23
	1254022,78
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	94
	634101,92
	1254017,24
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н85О
	—
	—
	—
	634114,04
	1254009,07
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:166

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:166

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:168

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н9О
	—
	—
	—
	634280,92
	1253837,07
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н10О
	—
	—
	—
	634284,49
	1253843,54
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н11О
	—
	—
	—
	634284,29
	1253843,68
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н12О
	—
	—
	—
	634285,48
	1253845,87
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н13О
	—
	—
	—
	634276,99
	1253850,54
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н14О
	—
	—
	—
	634275,78
	1253848,35
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н15О
	—
	—
	—
	634274,51
	1253849,05
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н16О
	—
	—
	—
	634271,06
	1253842,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н17О
	—
	—
	—
	634272,34
	1253842,09
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н18О
	—
	—
	—
	634272,21
	1253841,87
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	95
	634282,44
	1253839,03
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	96
	634286,01
	1253845,50
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	97
	634285,81
	1253845,64
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	98
	634287,00
	1253847,83
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	99
	634278,51
	1253852,50
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	100
	634277,30
	1253850,31
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	101
	634276,03
	1253851,01
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	102
	634272,58
	1253844,75
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	103
	634273,86
	1253844,05
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	104
	634273,73
	1253843,83
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н9О
	—
	—
	—
	634280,92
	1253837,07
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:168

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:168

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:170

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н131О
	—
	—
	—
	633900,90
	1254245,52
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н132О
	—
	—
	—
	633896,20
	1254251,46
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н133О
	—
	—
	—
	633891,54
	1254247,62
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н134О
	—
	—
	—
	633896,24
	1254241,72
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	105
	633897,90
	1254252,21
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	106
	633893,20
	1254258,15
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	107
	633888,54
	1254254,31
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	108
	633893,24
	1254248,41
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н131О
	—
	—
	—
	633900,90
	1254245,52
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:170

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:170

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:393

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н23О
	—
	—
	—
	634458,66
	1253826,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н24О
	—
	—
	—
	634463,58
	1253835,24
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н25О
	—
	—
	—
	634461,27
	1253836,53
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н26О
	—
	—
	—
	634461,41
	1253836,79
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н27О
	—
	—
	—
	634451,62
	1253842,23
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н28О
	—
	—
	—
	634446,40
	1253832,83
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н29О
	—
	—
	—
	634456,19
	1253827,39
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н30О
	—
	—
	—
	634456,34
	1253827,66
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	109
	634458,66
	1253829,59
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	110
	634463,58
	1253838,46
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	111
	634461,27
	1253839,75
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	112
	634461,41
	1253840,01
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	113
	634451,62
	1253845,45
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	114
	634446,40
	1253836,05
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	115
	634456,19
	1253830,61
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	116
	634456,34
	1253830,88
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н23О
	—
	—
	—
	634458,66
	1253826,37
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:393

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:393

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:394

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н152О
	—
	—
	—
	634478,48
	1253781,56
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н153О
	—
	—
	—
	634483,08
	1253789,58
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н154О
	—
	—
	—
	634472,11
	1253795,87
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н155О
	—
	—
	—
	634467,51
	1253787,85
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	117
	634478,48
	1253785,81
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	118
	634483,08
	1253793,83
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	119
	634472,11
	1253800,12
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	120
	634467,51
	1253792,10
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н152О
	—
	—
	—
	634478,48
	1253781,56
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:394

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:394

	1. —





	1. Сведения о характерных точках контура
	здание
	с кадастровым номером  34:01:130002:406

	
	вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
	



	Система координат МСК-34
	Зона № 1

	Обозна-чение характер-ных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н47О
	—
	—
	—
	634283,21
	1254004,63
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н48О
	—
	—
	—
	634284,46
	1254007,36
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н49О
	—
	—
	—
	634282,73
	1254008,15
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н50О
	—
	—
	—
	634283,53
	1254009,88
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н51О
	—
	—
	—
	634277,89
	1254012,47
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н52О
	—
	—
	—
	634273,97
	1254003,93
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н53О
	—
	—
	—
	634279,60
	1254001,34
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н54О
	—
	—
	—
	634281,48
	1254005,43
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	129
	634279,10
	1254005,36
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	130
	634280,98
	1254009,45
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	131
	634282,71
	1254008,65
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	132
	634283,96
	1254011,38
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	133
	634282,23
	1254012,17
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	134
	634283,03
	1254013,90
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	135
	634277,39
	1254016,49
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	136
	634273,47
	1254007,95
	—
	—
	—
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)

	н47О
	—
	—
	—
	634283,21
	1254004,63
	—
	Геодезический метод
	Mt=v(m0^2 + m1^2)



	2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:406

	1. —



	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером  34:01:130002:406

	1. —











	Схема границ земельных участков



	[bookmark: Чертеж_земельных_участков]Основной лист
[image: PkzoThemeRendered05577845] 

	Масштаб 1: 6355

	Условные обозначения:

	[image: Прямоугольник со сплошной зелёной линией 0,5 пунктов]
	– область выносного листа,

	[image: Зелёное число 12 пт]
	– номер выносного листа.

	Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.












	Выносной лист №1

	[image: PkzoThemeRendered05578437] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №2

	[image: PkzoThemeRendered05578387] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №3

	[image: PkzoThemeRendered05578333] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №4

	[image: PkzoThemeRendered05578281] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №5

	[image: PkzoThemeRendered05578230] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №6

	[image: PkzoThemeRendered05578175] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №7

	[image: PkzoThemeRendered05578121] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №8

	[image: PkzoThemeRendered05578067] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №9

	[image: PkzoThemeRendered05578013] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №10

	[image: PkzoThemeRendered05577960] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.




	Выносной лист №11

	[image: PkzoThemeRendered05577904] 

	Масштаб 1:1000

	Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.



	Условные обозначения:

	[image: Сплошная чёрная линия 0,5 пунктов]
	– существующая часть границы земельного участка,

	[image: Сплошная красная линия 0,5 пунктов]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	
	– характерная точка контура здания,


`





	Схема геодезических построений



	[image: PkzoThemeRendered05578569] 

	[bookmark: Схема_геодезических_построений]Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.











	Условные обозначения:

	[image: существующая часть контура здания]
	– существующая часть границы земельного участка,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,

	[image: Заштрихованный круг]
	– характерная точка границы земельного участка,
	
	

	– характерная точка контура здания,

	[image: существующая часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованная часть контура здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий надземный конструктивный элемент здания сооружения онс]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный надземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	[image: существующий подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
	
	[image: вновь образованный подземный конструктивный элемент здания]
	– часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

	

	– пункт государственной геодезической сети,
	
	

	– пункт опорной межевой сети,

	

	– направления геодезических построений при создании съемочного обоснования,
	
	

	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,

	[image: черный квадрат заполненный]
	контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части
	
	[image: Черная окружность 3 мм]
	контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части
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